Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Používanie položiek MENU (snímanie) > Položky MENU (Snímanie) > Scene Recognition

## Scene Recognition

Režim rozšírených funkcií
Fotoaparát automaticky rozpozná podmienky snímania a potom nasníma záber. Ak sa rozpozná pohyb, citlivosť ISO sa zvýši podľa pohybu, aby sa znížilo rozmazanie objektu (Detekcia pohybu).
Fotoaparát rozpoznáva nasledujúce druhy scén. Keď fotoaparát určí optimálnu scénu, zobrazí zodpovedajúcu ikonu a sprievodcu.
(Twilight), (Twilight Portrait), (Backlight), (Backlight Portrait), (Landscape), (Macro), (Portrait)

1. MENU (REC Mode) (Intelligent Auto) (Scene Recognition) požadovaný režim

| (Auto) | Po rozpoznaní scény sa fotoaparát prepne na optimálne nastavenia a nasníma záber.
| (Advanced) | Po rozpoznaní scény sa fotoaparát prepne na optimálne nastavenia. Keď fotoaparát rozpozná (Twilight), (Twilight Portrait), (Backlight) alebo (Backlight Portrait), automaticky zmení nastavenie a nasníma ďalší záber. Keď snímate dva zábery za sebou, značka + na ikone sa zmení na zelenú. Pri snímaní dvoch záberov sa tieto zobrazia jeden vedľa druhého okamžite po nasnímaní.

Poznámky

- Funkcia rozpoznania scény nebude pri snímaní pomocou digitálneho zoomu pracovať.

- Dostupné sú nastavenia blesku [Auto] a [Off].

- Tieto scény sa v závislosti od situácie nemusia rozpoznať.

- Niektoré položky MENU sa nemusia dať nastaviť, a to v závislosti od zvoleného režimu snímania REC. Podrobnosti nájdete uvedené v časti „Položky MENU nedostupné v niektorých režimoch snímania REC“. [Detaily]

### Režim rozšírených funkcií

V režime [Advanced] pri rozpoznaní scén (Twilight), (Twilight Portrait), (Backlight) alebo (Backlight Portrait), ktoré majú sklon k rozmazávaniu, fotoaparát nasníma dva zábery za sebou, pričom nastavenia sa líšia nasledujúcim spôsobom. Z dvoch nasnímaných záberov si môžete vybrať požadovaný záber.

| Prvý záber* | Druhý záber
| Sníma v režime pomalej synchronizácie | Snímanie so zvýšenou citlivosťou a obmedzenými otrasmi
| Sníma v režime pomalej synchronizácie, pričom tvár osvetlená bleskom slúži ako smerodajná | Snímanie so zvýšenou citlivosťou a obmedzenými otrasmi, pričom tvár slúži ako smerodajná
| Snímanie s bleskom | Sníma s upraveným jasom a kontrastom pozadia (DRO plus)
| Snímanie s použitím tváre osvetlenej bleskom ako smerodajnej | Sníma s upraveným jasom a kontrastom tváre a pozadia (DRO plus)

* Keď [Flash] je nastavená na [Auto].
Späť na začiatok