Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-punkterna (tagning) > Punkter på MENU-skärmen (tagning) > Scenigenkänning

## Scenigenkänning

Avancerat läge
Kameran avkänner automatiskt tagningsförhållandena och tar sedan bilden. Om kameran upptäcker rörelser höjer den ISO-känsligheten i förhållande till rörelserna för att minska risken för rörelseoskärpa (rörelseavkänning).
Kameran kan upptäcka följande sorters scener. När kameran bestämt den lämpligaste scentypen tänds motsvarande ikon och en guide på skärmen.
(Skymning), (Skymningsporträtt), (Motljus), (Motljusporträtt), (Landskap), (Makro), (Porträtt)

1. MENU (Inspelningssätt) (Intelligent autojustering) (Scenigenkänning) önskat läge

| (Auto) | När kameran känner igen scentypen går den automatiskt över till lämpliga inställningar och tar bilden.
| (Avancerad) | När kameran känner igen scentypen går den automatiskt över till lämpliga inställningar. När kameran upptäcker en scen av typ (Skymning), (Skymningsporträtt), (Motljus) eller (Motljusporträtt) ändrar den automatiskt inställningarna och tar ytterligare en bild. När kameran tar två bilder i följd blir +-märket på -ikonen grönt. Om kameran har tagit två bilder visas de bredvid varandra omedelbart efter tagningen.

Observera

- Scenigenkänningsfunktionen fungerar inte när den digitala zoomen används.

- Blixten går bara att ställa in på [Auto] eller [Av].

- Det kan hända att scener inte upptäcks beroende på tagningsförhållandena.

- Det kan hända att somliga MENU-punkter inte går att ställa in beroende på vilket tagningsläge som är valt. Se ”MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen”. [Mer information]

### Avancerat läge

I läget [Avancerad] tar kameran två bilder i följd med olika inställningar på följande sätt när den upptäcker en scen av typ (Skymning), (Skymningsporträtt), (Motljus) eller (Motljusporträtt), där bilderna annars lätt blir suddiga. Sedan går det att välja önskad bild bland de två tagna bilderna.

| Första bilden* | Andra bilden
| Bilden tas i läget för långsam synkronisering. | Bilden tas med ökad känslighet och minskad risk för skakningsoskärpa.
| Bilden tas i läget för långsam synkronisering med det ansikte som upplyses av blixten som riktmärke. | Bilden tas med ökad känslighet med ansiktet som riktmärke och minskad risk för skakningsoskärpa.
| Bilden tas med blixt. | Bilden tas med ljusstyrkan och kontrasten för bakgrunden justerade (DRO plus).
| Bilden tas med det ansikte som upplyses av blixten som riktmärke. | Bilden tas med ljusstyrkan och kontrasten för ansiktet och bakgrunden justerade (DRO plus).

* När punkten [Blixt] är inställd på [Auto].
Tillbaka till överst