Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Розпізнавання сцен

## Розпізнавання сцен

Додатковий режим
Фотоапарат автоматично виявляє умови зйомки, а тоді знімає. Коли буде виявлено рух, чутливість ISO збільшиться відповідно до руху, щоб зменшити розмитість об’єкта (виявлення руху).
Фотоапарат розпізнає такі типи сцен. Коли фотоапарат визначить оптимальну сцену, на екрані відобразиться піктограма та назва відповідного параметра.
(Сутінки), (Портрет у сутінках), (Контрове світло), (Портрет у контр. світлі), (Пейзаж), (Макро), (Портрет)

1. MENU (Режим ЗАПИСУ) (Інтелект. авторег.) (Розпізнавання сцен) потрібний режим

| (Авто) | Коли фотоапарат розпізнає сцену, він перемкнеться на оптимальні налаштування і здійснить зйомку зображення.
| (Розширений) | Коли фотоапарат розпізнає сцену, він перемкнеться на оптимальні налаштування. Якщо фотоапарат розпізнає (Сутінки), (Портрет у сутінках, (Контрове світло) або (Портрет у контр. світлі), він автоматично змінює налаштування і виконує зйомку іншого зображення. Якщо виконувати послідовну зйомку двох зображень, позначка + на піктограмі стане зеленою. Після зйомки двох кадрів поспіль обидва зображення відобразяться на екрані поряд.

Примітки

- Функція розпізнавання сцени недоступна, якщо виконується зйомка у режимі цифрового наближення.

- Доступні такі налаштування спалаху: [Авто] та [Вимк.].

- Ці сцени, залежно від ситуації, можуть не розпізнаватись.

- Залежно від вибраного режиму запису окремі пункти MENU неможливо встановити. Детальніше читайте у розділі «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

### Додатковий режим

Якщо пристрій розпізнає сцени (Сутінки), (Портрет у сутінках), (Контрове світло) або (Портрет у контр. світлі), які виявляють тенденцію до розмитості, у режимі [Розширений] фотоапарат виконує послідовну зйомку двох зображень із різними налаштуваннями. Можна вибрати потрібне зображення із двох знятих.

| Перше зображення* | Друге зображення
| Зйомка в режимі повільної синхронності | Зйомка з підвищеною чутливістю і зменшенням тремтіння
| Зйомка в режимі повільної синхронності, коли спалах спрацьовує з орієнтуванням на обличчя | Зйомка з підвищеною чутливістю з орієнтуванням на обличчя та зменшенням тремтіння
| Зйомка зі спалахом | Зйомка з регулюванням яскравості та контрастності фону (DRO plus)
| Зйомка зі спалахом, який спрацьовує з орієнтуванням на обличчя | Зйомка з регулюванням яскравості та контрастності обличчя і фону (DRO plus)

* Якщо для параметра [Спалах] встановлено значення [Авто].
Нагору