Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Усунення несправностей > Усунення несправностей > Батарея і живлення

## Батарея і живлення

Неможливо вставити у фотоапарат батарею.

- Упевніться, що батарея встановлюється в належному напрямку, і вставляйте батарею, доки важіль виштовхування батареї не буде заблоковано.

Фотоапарат не вмикається.

- Після того, як батарею було встановлено у фотоапарат, може знадобитися деякий час для початку подачі живлення.

- Перевірте, чи правильно встановлено батарею.

- Батарея розряджена. Вставте заряджену батарею.

- Контакти батареї брудні. Обережно усуньте бруд за допомогою м’якої ганчірки.

- Використовуйте рекомендовану батарею.

Живлення раптово вимикається.

- З метою захисту, залежно від температури фотоапарата і батареї, живлення може вимкнутись автоматично. У такому випадку перед вимкненням фотоапарата на РК екрані відобразиться повідомлення.

- Якщо для параметра [Економія живл.] встановлено значення [Стандартний] або [Stamina] і фотоапарат з увімкненим живленням не виконує жодних операцій протягом певного проміжку часу, він автоматично вимикається для запобігання зайвому споживанню ресурсу батарей. Увімкніть фотоапарат ще раз.

На індикаторі неправильно відображається залишковий заряд батареї.

- Це трапляється, якщо фотоапарат використовується в умовах дуже високої або дуже низької температури.

- Залишковий заряд батареї на індикаторі відрізняється від поточного. Для коригування індикації заряду повністю розрядіть, а тоді зарядіть батарею. За певних обставин індикатор рівня заряду батареї може відображати невірну інформацію.

- Із часом та внаслідок частого використання ємність батареї потроху зменшується. Якщо тривалість роботи батареї суттєво зменшилась, можливо, варто замінити її на нову.

Батарею не вдасться зарядити, допоки вона у фотоапараті.

- Батарею неможливо зарядити за допомогою адаптера змінного струму (продається окремо). Для зарядження батареї використовуйте зарядний пристрій.

Під час заряджання батареї блимає лампочка CHARGE.

- Тип батареї повинен бути NP-BN1.

- Індикатор заряджання CHARGE блимає нерівномірно в тому випадку, якщо батарея не використовувалась тривалий час.

- Індикатор CHARGE (на доданому зарядному пристрої) може блимати у двох ритмах, швидко (з інтервалом прибл. 0,15 сек.) та повільно (з інтервалом прибл. 1,5 сек.). Якщо індикатор блимає швидко, вийміть акумуляторний блок, який заряджається, і ще раз вставте його у зарядний пристрій (до клацання). Якщо індикатор і надалі швидко блимає, це може свідчити про несправність батареї.
  Якщо індикатор блимає повільно, це вказує на те, що зарядний пристрій перебуває в режимі очікування і заряджання тимчасово припинилося. Заряджання тимчасово припиняється і зарядний пристрій переходить у режим очікування, якщо температура виходить за межі передбаченого для зарядження діапазону. Коли температура повертається до прийнятного рівня, зарядження відновлюється, і індикатор CHARGE знову засвічується.
  Заряджати батарею краще при температурі в діапазоні 10°C до 30°C.

- Детальніше читайте у розділі [Додатково].

Нагору