Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (snímání) > Položky MENU (snímání) > Ostření

## Ostření

Ostření na objekty blízko okraje obrazovky
Lze změnit způsob zaostření. Je-li obtížné zaostřit správně v režimu automatického zaostření, použijte toto menu.
AF znamená „automatické ostření“, což je funkce, která automaticky upravuje zaostření.
Na displeji se objeví zvolený rámeček AF.

1. MENU (Ostření) požadovaný režim

| (Více. AF) | Automaticky ostří na předmět v celém rozsahu rámečku ostření. Když v režimu snímání statických snímků stisknete tlačítko spouště napůl, kolem zaostřené oblasti se zobrazí zelený rámeček. Když je funkce detekce obličejů aktivní, pracuje automatické ostření AF s prioritou na obličeje. Když je volba scény nastavena na (Pod vodou), upraví se činnost blesku na snímání pod vodou (pouze DSC-W570/W580). Když ostříte pomocí napůl stisknutého tlačítka spouště, zobrazí se velký zelený rámeček.
| (Střed AF) | Automaticky ostří na objekt ve středu rámečku. Při společném použití funkce uzamčení AF můžete libovolně měnit kompozici snímku.
| (Jednobod. AF) | Automaticky zaostří na extrémně malý objekt nebo úzkou oblast. Při společném použití funkce uzamčení AF můžete libovolně měnit kompozici snímku. Fotoaparát držte pevně, abyste neposunuli rámeček AF z objektu.

Poznámky

- Když použijete [Digitál. transf.] nebo [Iluminátor AF], zmizí rámeček AF a objeví se jen tečkovaně. V tomto případě se fotoaparát snaží zaostřit na objekty ve středu obrazovky.

- Když je režim ostření nastaven na něco jiného než [Více. AF], nelze používat funkci detekce obličejů.

- Některé položky MENU asi nepůjdou nastavit, protože to závisí na zvoleném nahrávacím režimu. Podrobnosti viz „Položky MENU nedostupné v některých nahrávacích režimech“. [Detaily]

### Ostření na objekty blízko okraje obrazovky

Pokud objekt není zaostřený, proveďte následující:

1. Změňte kompozici snímku tak, aby objekt byl ve středu rámečku AF (A) a stisknutím tlačítka spouště napůl na objekt zaostřete (zámek AF).

1. Když indikátor zámku AE/AF (B) přestane blikat a zůstane svítit, vraťte se k původní kompozici snímku a stiskněte tlačítko spouště nadoraz.

- Do té doby, než stisknete tlačítko spouště nadoraz, můžete postup opakovat tolikrát, kolikrát to bude nutné.

Zpět nahoru