Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (snímání) > Položky MENU (snímání) > ISO

## ISO

Když je fotoaparát nastaven na automatický program nebo (Pod vodou) (pouze DSC-W570/W580) ve volbě scény, upraví světelnou citlivost.

1. MENU (ISO) požadovaný režim

| (Auto) | Automaticky nastaví citlivost ISO.
| ////// | Rozmazání snímku na tmavých místech nebo s pohybujícími se objekty lze snížit zvýšením citlivosti ISO (zvolením vyššího čísla).

Nastavení citlivosti ISO (Doporučený index expozice)
Citlivost ISO je míra rychlosti obrazového snímače záznamového média, s jakou reaguje na světlo. I když je expozice stejná, snímky se liší podle citlivosti ISO.
Vysoká citlivost ISO
Nahraje jasný snímek i v tmavém prostředí a redukuje rozmazání zvýšením rychlosti závěrky.
Snímky však mají sklon k vyššímu šumu.
Nízká citlivost ISO
Zaznamenává obrázek s hladšími přechody.
Je-li však expozice nedostatečná, snímek může být tmavší.
Nápady, jak předcházet rozmazání
Ačkoli je fotoaparát stabilní, fotografovaný objekt se může během exponování hýbnout a při stisku tlačítka spouště je pak zachycen rozmazaný. Otřesy fotoaparátu jsou redukovány automaticky, avšak tato funkce neredukuje efektivně rozmazání objektu. Rozmazání objektu se často přihodí při špatných světelných podmínkách nebo nízké rychlosti závěrky.
V takovém případě využijte následujících tipů.

- Vyberte vyšší citlivost ISO, aby rychlost závěrky byla vyšší.

- Ve volbě scény si vyberte režim (Vysoká citlivost).

Poznámka

- Když je režim snímání nastaven na sérii nebo když je [DRO] nastaveno na [DRO plus], můžete vybírat pouze [ISO AUTO], [ISO 80] až [ISO 800].

Zpět nahoru