Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Brug af MENU-punkter (Optagelse) > MENU-punkter (Optagelse) > Hvidbalance

## Hvidbalance

Sådan optages den grundlæggende hvide farve i [1 tryk indst.]-tilstanden.
Justerer farvetonerne i henhold til de omgivende lysforhold. Anvend denne funktion hvis billedfarven forekommer unaturlig.

1. MENU (Hvidbalance) ønsket tilstand

| (Auto) | Justerer automatisk hvidbalancen, sådan at farverne fremstår naturlige.
| (Dagslys) | Justerer for udendørs forhold på en klar dag, aftenudsigter, nattesekvenser, neonskilte, fyrværkeri osv.
| (Skyer) | Justerer for en overskyet himmel eller i skyggeomgivelser.
| (Fluoresce. hvidbalance 1) (Fluoresce. hvidbalance 2) (Fluoresce. hvidbalance 3) | [Fluoresce. hvidbalance 1]: Justerer for hvid fluorescerende belysning. [Fluoresce. hvidbalance 2]: Justerer for naturlig hvid fluorescerende belysning. [Fluoresce. hvidbalance 3]: Justerer for hvid fluorescerende belysning om dagen.
| (Skinnende) | Justerer for steder under en glødelampe eller under stærk belysning, som f.eks. i et fotostudie.
| (Blitz) | Justerer for blitzforholdene.
| (Et tryk) | Justerer hvidbalancen afhængigt af lyskilden. Den hvide farve, der gemmes i [1 tryk indst.]-tilstanden, bliver den grundlæggende hvide farve. Anvend denne tilstand når [Auto] og andre indstillinger ikke giver præcise farver.
| (1 tryk indst.) | Gemmer den grundlæggende hvide farve, der vil blive brugt i [Et tryk]-tilstand. [Detaljer]

Indvirkningen fra lysforholdene
Motivets tilsyneladende farve påvirkes af lysforholdene.
Farvetonerne justeres automatisk, men du kan justere farvetoner manuelt ved hjælp af hvidbalancefunktionen.
Dagslys (Hvid som standard)
Skyer (Blåligt)
Fluorescerende (Grønt farveskær)
Skinnende (Rødligt)
Bemærkninger

- Under fluorescerende belysning som blinker, fungerer hvidbalancefunktionen måske ikke korrekt, selvom du vælger [Fluoresce. hvidbalance 1], [Fluoresce. hvidbalance 2] eller [Fluoresce. hvidbalance 3].

- Når du optager med blitz i andet end [Blitz]-tilstand, er [Hvidbalance] indstillet til [Auto].

- Når [Blitz] er indstillet til [Til] eller [Langsom synkro], kan hvidbalancen kun justeres til [Auto], [Blitz], [Et tryk] eller [1 tryk indst.].

- [1 tryk indst.] kan ikke vælges under opladningen af blitzen.

- Du er muligvis ikke i stand til at indstille visse MENU-punkter afhængigt af den valgte optagetilstand. Se "MENU-punkter, som ikke er til rådighed i visse optagetilstande" for yderligere oplysninger. [Detaljer]

### Sådan optages den grundlæggende hvide farve i [1 tryk indst.]-tilstanden.

1. Ret kameraet mod et hvidt objekt som f.eks. et stykke papir, der udfylder skærmen under samme lysforhold som ved optagelse af motivet.

1. MENU (Hvidbalance) [1 tryk indst.] på kontrolknappen

Skærmen bliver et øjeblik sort, og når hvidbalancen er justeret og gemt i hukommelsen, vises optageskærmen igen.
Bemærkninger

- Hvis -indikatoren blinker under optagelsen, er hvidbalancen enten ikke indstillet eller kan ikke indstilles. Brug automatisk hvidbalance.

- Undgå at ryste eller støde kameraet, mens [1 tryk indst.] er i gang.

- Når blitztilstanden er indstillet til [Til] eller [Langsom synkro], justeres hvidbalancen til forholdene med blitzudløsning.

- De hvid-referencer, som er indlæst med [Hvidbalance] og [Hvidbalance under vandet], gemmes separat (kun DSC-W570/W580).

Tilbage til top