Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Posten (Aufnahme) > MENU-Posten (Aufnahme) > Unterwasser-Weißabgleich (nur DSC-W570/W580)

## Unterwasser-Weißabgleich (nur DSC-W570/W580)

Damit stellen Sie den Farbton ein, wenn die Kamera auf den Modus (Unterwasser) in [Szenenwahl], (Filmmodus Modus (Unterwasser)) in [Filmaufnahmeszene] oder Modus (Unterw. -Schwenkpanorama) in [Panorama-Aufnahmeszene] eingestellt ist.

1. MENU (Unterwasser-Weißabgleich) gewünschter Modus

| (Auto) | Die Kamera stellt die Farbtöne bei Unterwasseraufnahmen automatisch ein, so dass sie natürlich wirken.
| (Unterwasser 1) | Anpassung an Unterwasserbedingungen mit starken Blautönen.
| (Unterwasser 2) | Anpassung an Unterwasserbedingungen mit starken Grüntönen.
| (Ein Tastendruck) | Stellt den Weißabgleich abhängig von der Lichtquelle ein. Die im Modus [Ein-Tasten-Einst.] gespeicherte weiße Farbe wird zum Grundweiß. Benutzen Sie diesen Modus, wenn [Auto] und andere Einstellungen keine getreuen Farben liefern.
| (Ein-Tasten-Einst.) | Speichert die Grundfarbe Weiß, die im Modus [Ein Tastendruck] verwendet wird. [Details]

Hinweise

- Je nach der Farbe des Wassers liefert der Unterwasser-Weißabgleich eventuell keine korrekten Ergebnisse, obwohl Sie [Unterwasser 1] oder [Unterwasser 2] gewählt haben.

- Wenn der Blitz auf [Ein] eingestellt ist, kann der Unterwasser-Weißabgleich nur auf [Auto], [Ein Tastendruck] oder [Ein-Tasten-Einst.] eingestellt werden.

- Die mit [Weißabgleich] und [Unterwasser-Weißabgleich] geladenen Weißreferenzen werden getrennt gespeichert.

Zurück nach oben