Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Υποβρύχια ισορ. λευκού (DSC-W570/W580 μόνο)

## Υποβρύχια ισορ. λευκού (DSC-W570/W580 μόνο)

Προσαρμόζει το χρωματικό τόνο όταν η κάμερα είναι ρυθμισμένη στη λειτουργία (Υποβρύχια) σε [Επιλογή σκηνικού], σε λειτουργία (Λειτουργία ταινίας (Υποβρύχια)) σε λειτουργία [Σκηνή λήψης ταινίας] ή σε λειτουργία (Ημικυκλικό πανόρ. υποβρύχια) σε [Σκηνή λήψης πανοράματος].

1. MENU (Υποβρύχια ισορ. λευκού) επιθυμητή λειτουργία

| (Αυτόματα) | Προσαρμόζει αυτόματα τους υποβρύχιους χρωματικούς τόνους ώστε να εμφανίζονται φυσικοί.
| (Υποβρύχια 1) | Προσαρμόζεται για υποβρύχιες συνθήκες όπου το μπλε είναι έντονο.
| (Υποβρύχια 2) | Προσαρμόζεται για υποβρύχιες συνθήκες όπου το πράσινο είναι έντονο.
| (Ένα πάτημα) | Προσαρμόζει την ισορροπία λευκού ανάλογα με την πηγή φωτός. Το λευκό χρώμα που είναι απομνημονευμένο στη λειτουργία [Ρύθμιση ενός πατήματος] γίνεται το βασικό λευκό χρώμα. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν το [Αυτόματα] και οι άλλες ρυθμίσεις δεν παρέχουν ακριβή χρώματα.
| (Ρύθμιση ενός πατήματος) | Απομνημονεύει το βασικό λευκό χρώμα που θα χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία [Ένα πάτημα]. [Πληροφ.]

Παρατηρήσεις

- Ανάλογα με το χρώμα του νερού, η υποβρύχια ισορροπία λευκού ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά ακόμα κι αν επιλέξετε [Υποβρύχια 1] ή [Υποβρύχια 2].

- Όταν το φλας είναι [Ναι], η υποβρύχια ισορροπία λευκού μπορεί να ρυθμιστεί μόνο σε [Αυτόματα], [Ένα πάτημα] ή [Ρύθμιση ενός πατήματος].

- Οι αναφορές λευκού που χρησιμοποιούν [Ισορροπία λευκού] και [Υποβρύχια ισορ. λευκού] αποθηκεύονται ξεχωριστά.

Πίσω στην κορυφή