Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Precauciones/Acerca de esta cámara > Precauciones > Cargador de batería

## Cargador de batería

- Solamente pueden cargarse baterías tipo NP-BN1 (y no otras) en el cargador de baterías (suministrado). Las baterías de tipo diferente al especificado podrán tener fugas, recalentarse o explotar si intenta cargarlas, exponiéndole a un riesgo de sufrir heridas por electrocución y quemaduras.

- Extraiga la batería cargada del cargador de batería. Si deja la batería cargada en el cargador, la vida útil de la batería podrá acortarse.

- La lámpara CHARGE del cargador de batería suministrado parpadeará de una u otra forma:

- Parpadeo rápido: Enciende y apaga la luz repetidamente al intervalo de aproximadamente 0,15 s (segundo).

- Parpadeo lento: Enciende y apaga la luz repetidamente al intervalo de aproximadamente 1,5 s (segundo).

- Cuando la lámpara CHARGE parpadee rápidamente, extraiga la batería que está siendo cargada, y después vuelva a insertar la misma batería en el cargador de batería firmemente. Si vuelve a parpadear la lámpara CHARGE rápidamente, podrá indicar un error de la batería o que ha sido insertada una batería distinta de la del tipo especificado. Compruebe que la batería es del tipo especificado. Si la batería es del tipo especificado, extraiga la batería, reemplácela con una nueva u otra y compruebe si el cargador de batería funciona correctamente. Si el cargador de batería funciona correctamente, es posible que se haya producido un error de batería.

- Cuando la lámpara CHARGE parpadea lentamente, indica que el cargador de batería detiene la carga temporalmente en espera. Cuando la temperatura se encuentre fuera de la temperatura de funcionamiento recomendada, el cargador de batería detendrá la carga y entrará en estado de espera automáticamente. Cuando la temperatura vuelva dentro del rango apropiado, el cargador de batería reanudará la carga y la lámpara CHARGE se iluminará de nuevo. Le recomendamos cargar la batería a una temperatura ambiente de entre 10 °C a 30 °C

Volver al principio