Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de los elementos de MENU (Toma de imagen) > Elementos de MENU (Toma de imagen) > Tam imagen/Tamaño imagen panorámica

## Tam imagen/Tamaño imagen panorámica

Tamaño de imagen cuando se toman imágenes fijas
Tamaño de imagen en Modo fácil
Tamaño de imagen cuando se toma Barrido panorámico
Tamaño de imagen cuando se toman películas
El tamaño de imagen determina el tamaño del archivo de imagen que se graba cuando toma una imagen.
Cuanto más grande sea el tamaño de imagen, más detalles se reproducirán cuando la imagen sea impresa en papel de formato grande. Cuanto más pequeño sea el tamaño de imagen, más imágenes podrán grabarse.

1. MENU (Tam imagen)/ (Tamaño imagen panorámica) tamaño deseado

Acerca de la “calidad de imagen” y del “tamaño de imagen”
Una imagen digital está compuesta de una colección de pequeños puntos denominados píxeles.
Si contiene un gran número de píxeles (A), la imagen se vuelve voluminosa, ocupa más memoria, y muestra detalles diminutos. El “Tamaño de imagen” se mide por el número de píxeles. Aunque en la pantalla de la cámara no pueden apreciarse las diferencias, los detalles diminutos y el tiempo de procesamiento de los datos varían cuando la imagen se imprime o se visualiza en la pantalla de un ordenador.

1. Tamaño de imagen: 16M

4 608 píxeles × 3 456 píxeles = 15 925 248 píxeles

1. Tamaño de imagen: VGA

640 píxeles × 480 píxeles = 307 200 píxeles
Muchos píxeles
(Buena calidad de imagen y tamaño de archivo grande)
Pocos píxeles
(Imagen basta pero tamaño de archivo pequeño)

### Tamaño de imagen cuando se toman imágenes fijas

| Tamaño de imagen | Guía de uso | N°. de imágenes | Impresión
| (4 608×3 456) | Para copias hasta tamaño A3+ | Menos Más | Fina Tosca
| (3 648×2 736)
| (2 592×1 944) | Para copias de 10×15 cm hasta tamaño A4
| (640×480) | Para adjuntar a correo electrónico
| (4 608×2 592) | Para ver en un televisor de alta definición e imprimir hasta tamaño A3 | Menos Más | Fina Tosca
| (1 920×1 080) | Para ver en un televisor de alta definición

Nota

- Cuando imprima imágenes fijas grabadas con relación de aspecto 16:9 o imágenes panorámicas, es posible que ambos bordes sean recortados.

### Tamaño de imagen en Modo fácil

| Grande | Toma imágenes en tamaño [16M].
| Pequeño | Toma imágenes en tamaño [5M].

### Tamaño de imagen cuando se toma Barrido panorámico

| (Estándar) (Horizontal: 4 912 × 1 080) (Vertical: 3 424 × 1 920) | Toma imágenes utilizando el tamaño estándar.
| (Ancho) (Horizontal: 7 152 × 1 080) (Vertical: 4 912 × 1 920) | Toma imágenes utilizando tamaño ancho.

### Tamaño de imagen cuando se toman películas

Cuanto más grande sea el tamaño de la imagen de película, más alta será la calidad de imagen. Cuanto mayor sea la cantidad de datos usados por s (segundo) (velocidad de bits promedio), más uniforme será la imagen de reproducción.
Las imágenes tomadas con esta cámara se graban en formato MPEG-4, a aproximadamente 30 fotogramas/s (segundo), en modo progresivo, con audio AAC, formato mp4.

| Tamaño de imagen de película | Velocidad de bits promedio | Guía de uso
| 1 280x720(Fina) | 9 Mbps | Toma películas de calidad óptima para visualizar en televisor de alta definición.
| 1 280x720(Estándar) | 6 Mbps | Toma películas de calidad estándar para visualizar en televisor de alta definición.
| VGA | 3 Mbps | Toma en un tamaño de imagen apto para colgar en Internet

Nota

- Si está seleccionado el tamaño de imagen [VGA] cuando se toman películas se obtendrá una imagen de telefoto.

Volver al principio