Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Solución de problemas > Indicadores y mensajes de advertencia > Mensajes

## Mensajes

Si aparecen los mensajes siguientes, siga las instrucciones.

- El nivel de la batería está bajo. Cargue la batería inmediatamente. Dependiendo de las condiciones de utilización o del tipo de batería, el indicador podrá parpadear aunque todavía queden 5 min (minuto) a 10 min (minuto) de tiempo de batería restante.

Para utilizar solamente con batería compatible

- La batería insertada no es una batería NP-BN1 (suministrado).

Error sistema

- Desconecte la alimentación y después conéctela otra vez.

Recalentamiento de la cámara
Deje que se enfríe

- La temperatura de la cámara ha aumentado. Es posible que la alimentación se desconecte automáticamente, o que no pueda grabar películas. Deje la cámara en un lugar fresco hasta que baje la temperatura.

Error memoria interna

- Desconecte la alimentación y después conéctela otra vez.

Reinserte la tarjeta memoria

- La tarjeta de memoria insertada no se puede utilizar en la cámara. [Detalles]

- La sección del terminal de la tarjeta de memoria está sucia.

- La tarjeta de memoria está dañada.

Error tipo tarjeta memoria

- La tarjeta de memoria insertada no se puede utilizar en la cámara. [Detalles]

Es posible que esta tarjeta memoria no grabe o reproduzca

- La tarjeta de memoria insertada no se puede utilizar en la cámara. [Detalles]

Error al formatear la memoria interna
Error al formatear la tarjeta memoria

- Formatee el soporte de grabación otra vez. [Detalles]

Tarjeta memoria bloqueada

- Está utilizando la tarjeta de memoria con el conmutador de protección contra la escritura, y el conmutador está ajustado en la posición LOCK. Ponga el conmutador en la posición de grabación.

Tarjeta memoria de sólo lectura

- La cámara no puede grabar ni eliminar imágenes de esta tarjeta de memoria.

No hay imágenes

- No se han grabado en la memoria interna imágenes que pueden reproducirse.

- No se han grabado en esta carpeta de la tarjeta de memoria imágenes que pueden reproducirse.

No hay imágenes fijas

- La carpeta o fecha seleccionada no contiene un archivo que puede ser reproducido en pase de diapositivas.

Se ha encontrado archivo que no fue reconocido

- Ha intentado eliminar una carpeta que contiene un archivo que no puede ser reproducido en esta cámara. Elimine el archivo en un ordenador y después elimine la carpeta.

Error carpeta

- Ya existe una carpeta con los tres primeros dígitos del número iguales en la tarjeta de memoria (por ejemplo: 123MSDCF y 123ABCDE). Seleccione otra carpeta [Detalles], o cree una carpeta nueva [Detalles].

Imposible crear más carpetas

- La carpeta con un nombre que comienza con “999” existe en la tarjeta de memoria. No es posible crear ninguna carpeta en este caso.

Vaciar contenido de carpeta

- Ha intentado eliminar una carpeta que contiene uno o más archivos. Elimine todos los archivos y después elimine la carpeta.

Carpeta protegida

- Ha intentado eliminar una carpeta que está protegida como sólo lectura en un ordenador.

No se puede visualizar archivo

- Ha ocurrido un error mientras estaba reproduciéndose la imagen.
  No se ofrecen garantías para reproducir, en esta cámara, archivos que contengan imágenes que hayan sido procesadas en un ordenador o imágenes que hayan sido tomadas con otras cámaras.

Carpeta de sólo lectura

- Ha seleccionado una carpeta que no puede ser ajustada como carpeta de grabación en la cámara. Seleccione otra carpeta. [Detalles]

Proteger Archivo

- Libere la protección. [Detalles]

Tam. imag. incomp

- Está reproduciendo una imagen con un tamaño que no puede ser reproducido en la cámara.

No puede detectarse cara para retocar

- Es posible que no pueda retocar la imagen dependiendo de la imagen.

(Indicador de aviso de vibración)

- Podrá producirse una sacudida de la cámara por la falta de luz. Utilice el flash, o monte la cámara en un trípode para sujetarla.

1 280x720 (Fina) no es compatible con esta tarjeta memoria
1 280x720 (Estándar) no es compatible con esta tarjeta memoria

- Para grabar películas, se recomienda que utilice una tarjeta de memoria de 1 GB o más.

Apagar y encender la cámara

- El objetivo no funciona correctamente.

Número máximo de imágenes ya seleccionadas

- Cuando se utiliza [TransferJet] pueden seleccionarse hasta 10 archivos.

- Cuando se utiliza [Múltiples imágenes] pueden seleccionarse hasta 100 archivos.

- Puede añadir marcas (Orden de impresión) hasta a 999 archivos.

Error de reproducción de música

- Elimine el archivo de música, o reemplácelo con un archivo de música normal.

- Ejecute [Vaciar música], después descargue un archivo de música nuevo.

Error de formato de música

- Ejecute [Vaciar música].

La operación no puede ejecutarse para archivos no compatibles

- El procesamiento y otras funciones de edición de la cámara no pueden realizarse en archivos de imagen que han sido procesados utilizando un ordenador ni en imágenes que fueron grabadas con otras cámaras.

Preparando archivo base datos imagen Espere por favor

- La cámara restablece la información de fecha, etc., en los casos en que las imágenes han sido eliminadas en un PC, etc.

- El archivo de base de datos de imagen necesario se crea después de formatear la tarjeta de memoria.

- El número de imágenes excede el que la gestión de fecha de un archivo de base de datos de la cámara puede gestionar. Para registrar imágenes adicionales en el archivo de base de datos de imagen, elimine imágenes en [Ver fecha].

- No es posible grabar al archivo de base de datos de imagen de la cámara ni reproducir utilizando [Ver fecha]. Utilice “PMB” para hacer una copia de seguridad de todas las imágenes en un PC y utilícela para restaurar una tarjeta de memoria o memoria interna.

Error de Archivo base datos imagen
No se puede recuperar

- Importe todas las imágenes al ordenador con “PMB”, y formatee la tarjeta de memoria o la memoria interna. [Detalles]
  Para ver las imágenes otra vez con la cámara, exporte las imágenes importadas a la cámara con “PMB”.

Función de grabación no disponible
debido a temperatura interna alta

- La temperatura de la cámara ha aumentado. No se pueden grabar imágenes hasta que haya bajado la temperatura.

Se ha detenido la grab. debido al
aumento de temperatura de cámara

- La grabación se ha detenido debido a un aumento de la temperatura mientras grababa una película. Por favor, espere hasta que baje la temperatura.

- Cuando grabe películas durante largo tiempo, aumentará la temperatura de la cámara. En este caso, detenga la grabación de películas.

Falló la conexión

- Compruebe el puerto de recepción de TransferJet y transfiera los datos correctamente. [Detalles]

Algunos archivos no se enviaron
Algunos archivos no se recibieron

- La comunicación fue cortada durante la transferencia de imagen, o bien la transferencia fue cortada porque la memoria del dispositivo está llena. Compruebe la capacidad de memoria disponible e intente transfiriendo los datos utilizando TransferJet otra vez.

- Es posible que no pueda recibir la imagen dependiendo de la imagen.

Volver al principio