Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Ennen käyttöä > Osien nimet ja näytössä näkyvin kuvakkeiden luettelo > Näytössä näkyvien kuvakkeiden luettelo

## Näytössä näkyvien kuvakkeiden luettelo

Kuvaustilan kuvakkeiden luettelo
Katselutilan kuvakkeiden luettelo
Kuvakkeita näytetään näytössä kameran tilan osoittamiseksi.
Voit muuttaa ruutunäyttöä valitsemalla ohjauspainikkeessa DISP (Näytön asetukset).

### Kuvaustilan kuvakkeiden luettelo

Näyttö | Selitys
| Akun jäljellä oleva varaus
| Akun alhaisen varaustason varoitus
| Kuvan koko/panoraamakuvan koko
| Valotusohjelma näkyy vain mallissa DSC-W570/W580.
| Kuvaustila (Älykäs automaattinen, Ohjelmoitava automaattinen)
| Videokuvausolosuhteet näkyy vain mallissa DSC-W570/W580.
| Panoraamavalotus näkyy vain mallissa DSC-W570/W580.
| Valotuksen tunnistus -kuvake
| Valkotasapaino / näkyy vain mallissa DSC-W570/W580.
| Mittaustila
| Tärinävaroitus
| Valotuksen tunnistus
| Suljettujen silmien esto
| Sarjan asetukset
| DRO
| Pehmeä iho -tehoste
| Hymyntunnistuksen herkkyyden ilmaisin
1.4 | Zoomaussuhde

Näyttö | Selitys
| AE/AF-lukko
ISO400 | ISO-arvo
| NR hidas suljin
125 | Valotusaika
F2.7 | Aukon arvo
+2.0EV | Valotusarvo
| AF-etäisyysmittarin ruudun ilmaisin
KUVAA Valmis | Videon tallennus/videon valmiustila
0:12 | Tallennusaika (m:s)

Näyttö | Selitys
| Tallennuskansio
96 | Tallennettavissa olevien kuvien määrä
100min | Jäljellä oleva tallennusaika
| Tallennusväline (muistikortti, sisäinen muisti)
| Eye-Fi-tilanäyttö
| AF-apuvalo
| Salamatila
| Punasilmäisyyden esto
| Salama latautuu

Näyttö | Selitys
| Itselaukaisin
C:32:00 | Itsediagnostiikkanäyttö
| Kasvontunnistus
| Tietokantatiedosto täynnä/tietokantatiedoston virhe -varoitus
| Kohde
| Ylikuumenemisvaroitus
| AF-etäisyysmittarin ruutu
| Pistemittauksen hiusristikko

### Katselutilan kuvakkeiden luettelo

Näyttö | Selitys
| Akun jäljellä oleva varaus
| Akun alhaisen varaustason varoitus
| Kuvan koko/panoraamakuvan koko
| Suojaa
| Tulostusvaraus (DPOF)
| Toistozoom
| Katselutila
| TransferJet-asetukset

Näyttö | Selitys
101-0012 | Kansion tiedoston numero
2010 1 1 9:30 AM | Toistokuvan tallennettu päivämäärä ja aika

Näyttö | Selitys
| Toistokansio
12/12 | Kuvan numero/päivämääräalueella valittuun kansioon tallennettujen kuvien määrä
| Toistoväline (muistikortti, sisäinen muisti)
| Eye-Fi-tilanäyttö
| Kansion vaihtaminen
| Mittaustila
| Salamatila
| Valkotasapaino / näkyy vain mallissa DSC-W570/W580.
ISO400 | ISO-arvo
| Tietokantatiedosto täynnä/tietokantatiedoston virhe -varoitus

Näyttö | Selitys
C:32:00 | Itsediagnostiikkanäyttö
+2.0EV | Valotusarvo
500 | Valotusaika
F2.7 | Aukon arvo
| Toisto
| Toistopalkki
00:00:12 | Laskuri
| Äänenvoimakkuus

Takaisin ylös