Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Asetusten muuttaminen > Pääasetukset > COMPONENT

## COMPONENT

Valitsee videosignaalin lähtötyypin vaihtoehdoista SD tai HD (1080i) kytketyn TV:n tyypin mukaan, kun kamera ja TV kytketään käyttämällä teräväpiirtoliitäntäkaapelia (myydään erikseen).
Käytä Type3a-yhteensopivaa teräväpiirtoliitäntäkaapelia (myydään erikseen).

1. MENU (Asetukset) (Pääasetukset) [COMPONENT] haluttu tila

| HD(1080i) | Valitse tämä asetus, jos aiot liittää kameran 1080i-teräväpiirtotelevisioon.
| SD | Valitse tämä asetus, jos aiot liittää kameran televisioon, joka ei ole yhteensopiva HD(1080i)-signaalin kanssa.

Huomaa

- Kun kuvataan videoita, kun kamera ja TV on liitetty teräväpiirtoliitäntäkaapelilla (myydään erikseen), kuvattavaa kuvaa ei näytetä televisiossa.

Takaisin ylös