Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > MENU-kohteet (kuvaus) > Kuvakoko/Panoraamakuvan koko

## Kuvakoko/Panoraamakuvan koko

Kuvan koko valokuvia otettaessa
Kuvan koko Helppo-tilassa
Kuvan koko pyyhkäisypanoraamakuvauksessa
Kuvan koko videoita kuvattaessa
Kuvan koko määrää tallennettavan kuvatiedoston koon, kun kuva tallennetaan.
Mitä suurempi kuvakoko, sitä enemmän yksityiskohtia toistetaan, kun kuva tulostetaan suurelle paperille. Mitä pienempi kuvakoko, sitä enemmän kuvia voidaan tallentaa.

1. MENU (Kuvakoko)/ (Panoraamakuvan koko) haluttu koko

Kuvan laatu ja kuvan koko
Digitaalikuva koostuu joukosta pieniä pisteitä, joita kutsutaan kuvapisteiksi.
Jos se sisältää suuren määrän kuvapisteitä (A), kuvasta tulee suuri, se vie paljon muistia ja siinä näkyy tarkkoja yksityiskohtia. Kuvan koko ilmaistaan kuvapisteiden määränä. Vaikka et voikaan nähdä eroa kameran näytössä, kuvien tarkkuus ja tietojen käsittelyyn tarvittava aika ovat erilaiset, kun kuvaa tulostetaan tai näytetään tietokoneen näytöllä.

1. Kuvan koko: 16M

4608 kuvapistettä × 3456 kuvapistettä = 15 925 248 kuvapistettä

1. Kuvan koko: VGA

640 kuvapistettä × 480 kuvapistettä = 307 200 kuvapistettä
Paljon kuvapisteitä
(hienolaatuinen kuva ja suuri tiedoston koko)
Vähän kuvapisteitä
(karkea kuva ja pieni tiedoston koko)

### Kuvan koko valokuvia otettaessa

| Kuvakoko | Käyttöohjeita | Kuvien määrä | Tulostus
| (4608×3456) | Tulosteet A3+-kokoon asti | Vähemmän Enemmän | Hieno Karkea
| (3648×2736)
| (2592×1944) | Tulosteet koosta 10×15 cm kokoon A4 asti
| (640×480) | Sähköpostiliitteet
| (4608×2592) | Katselu teräväpiirtotelevisiossa ja tulostus A3-kokoon asti | Vähemmän Enemmän | Hieno Karkea
| (1920×1080) | Katselu teräväpiirtotelevisiossa

Huomaa

- Jos tulostetaan 16:9-kuvasuhteella tallennettuja tai panoraamakokoisia valokuvia, molemmat reunat voivat leikkautua pois.

### Kuvan koko Helppo-tilassa

| Suuri | Ottaa kuvia käyttämällä kokoa [16M].
| Pieni | Ottaa kuvia käyttämällä kokoa [5M].

### Kuvan koko pyyhkäisypanoraamakuvauksessa

| (Vakio) (Vaaka: 4912 × 1080) (Pysty: 3424 × 1920) | Ottaa kuvia käyttämällä vakiokokoa.
| (Leveä) (Vaaka: 7152 × 1080) (Pysty: 4912 × 1920) | Ottaa kuvia käyttämällä leveää kokoa.

### Kuvan koko videoita kuvattaessa

Mitä suurempi kuvan koko on, sitä parempi on sen laatu. Mitä suurempi tietomäärä käytetään sekunnissa (keskimääräinen bittinopeus), sitä tasaisempi toistettu kuva on.
Tällä kameralla kuvatut videot tallennetaan MPEG-4-muodossa, noin 30 ruutua/s, progressiivinen tila, AAC-ääni, mp4-muoto.

| Videon kuvakoko | Keskimääräinen bittinopeus | Käyttöohjeita
| 1280x720(hieno) | 9 Mb/s | Kuvaa parhaanlaatuista videokuvaa teräväpiirtotelevisiota varten.
| 1280x720(vakio) | 6 Mb/s | Kuvaa vakiolaatuista videokuvaa teräväpiirtotelevisiota varten.
| VGA | 3 Mb/s | Kuvaa kuvakoolla, joka sopii ladattavaksi Webiin.

Huomaa

- Tuloksena on telekuva, jos videoita kuvattaessa valitaan [VGA]-kuvakoko.

Takaisin ylös