Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Dépannage > Dépannage > Batterie et alimentation

## Batterie et alimentation

Impossible d’insérer la batterie dans l’appareil.

- Assurez-vous que le sens de la batterie est correct, et insérez-la jusqu’à ce que le levier d’éjection de la batterie soit verrouillé.

Impossible de mettre l’appareil sous tension.

- Après avoir inséré la batterie dans l’appareil, la mise sous tension de l’appareil peut prendre quelques instants.

- Assurez-vous que la batterie est correctement insérée.

- La batterie est déchargée. Insérez une batterie chargée.

- Les bornes de la batterie sont sales. Enlevez doucement la saleté avec un tissu doux.

- Utilisez une batterie recommandée.

L’appareil est brusquement mis hors tension.

- Selon la température de l’appareil et de la batterie, il se peut que l’alimentation se coupe automatiquement afin de protéger l’appareil. Dans ce cas, un message s’affiche sur l’écran LCD avant que l’alimentation se coupe.

- Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant un certain temps alors qu’il est sous tension et que [Économie d’énergie] est placé sur [Standard] ou [Autonomie], l’appareil se met automatiquement hors tension pour éviter une décharge complète de la batterie. Rallumez l’appareil.

L’indicateur de charge restante de la batterie est incorrect.

- Cela se produit lorsque vous utilisez l’appareil dans un endroit extrêmement chaud ou froid.

- Un décalage s’est produit entre l’indicateur de charge restante de la batterie et la charge restante réelle de la batterie. Déchargez complètement la batterie, puis chargez-la pour rectifier l’indication. Il se peut que l’indicateur de charge restante ne soit pas correct dans certaines circonstances.

- La capacité de la batterie diminue avec le temps et par une utilisation répétée. Si la durée d’utilisation entre les charges diminue considérablement, il est probablement temps de remplacer la batterie par une neuve.

Impossible de charger la batterie pendant qu’elle est insérée dans l’appareil.

- Vous ne pouvez pas charger la batterie à l’aide d’un adaptateur secteur (vendu séparément). Utilisez le chargeur de batterie pour charger la batterie.

Le témoin CHARGE clignote pendant la charge de la batterie.

- Vérifiez que le type de batterie est NP-BN1.

- Le témoin CHARGE clignote rarement lorsque vous utilisez une batterie qui n’a pas été utilisée pendant longtemps.

- Le témoin CHARGE (sur le chargeur de batterie fourni) clignote de deux manières, un clignotement rapide (à des intervalles d’environ 0,15 seconde) et un clignotement lent (à des intervalles d’environ 1,5 seconde). Si le témoin clignote rapidement, retirez la batterie en cours de charge, puis réinsérez cette batterie dans le chargeur de batterie (jusqu’à ce qu’un déclic se produise). Si le témoin clignote à nouveau rapidement, cela peut indiquer un problème de batterie.
  Si le témoin clignote lentement, le chargeur est en mode de veille et la charge s’est temporairement arrêtée. La charge s’arrête temporairement et passe en mode de veille lorsque la température se trouve hors de la plage adaptée à la charge. La charge reprend et le témoin CHARGE s’allume lorsque la température revient dans la plage adaptée à la charge.
  Il est recommandé de charger la batterie dans la plage de température de charge adéquate, entre 10 °C à 30 °C (50 °F à 86 °F).

- Pour plus d’informations, voir [Détails].

Haut