Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Bal blanc

## Bal blanc

Pour capturer la couleur blanche de base en mode [Rég pres uniq]
Permet de régler les tonalités de couleur en fonction des conditions d’éclairage ambiantes. Utilisez cette fonction si les couleurs d’une image ne paraissent pas naturelles.

1. MENU (Bal blanc) le mode souhaité

| (Auto) | Ajuste automatiquement la balance des blancs de sorte que les couleurs paraissent naturelles.
| (Lumière jour) | Effectue un réglage correspondant aux conditions extérieures par beau temps, à des vues en soirée, des scènes nocturnes, des enseignes lumineuses, des feux d’artifice, etc.
| (Nuageux) | Effectue un réglage pour un ciel nuageux ou un endroit ombragé.
| (Bal Blancs ss éclairage fluo1) (Bal Blancs ss éclairage fluo2) (Bal Blancs ss éclairage fluo3) | [Bal Blancs ss éclairage fluo1] : Effectue un réglage pour un éclairage blanc fluorescent. [Bal Blancs ss éclairage fluo2] : Effectue un réglage pour un éclairage blanc fluorescent naturel. [Bal Blancs ss éclairage fluo3] : Effectue un réglage pour un éclairage blanc fluorescent de jour.
| (Incandescent) | Effectue un réglage pour des lieux éclairés par des lampes incandescentes ou très éclairés, comme dans un studio de photographie.
| (Flash) | Effectue un réglage pour les conditions du flash.
| (Press. uniq) | Effectue un réglage de la balance des blancs en fonction de la source de lumière. La couleur blanche mémorisée en mode [Rég pres uniq] devient la couleur blanche de base. Utilisez ce mode lorsque [Auto] et les autres réglages ne fournissent pas des couleurs fidèles.
| (Rég pres uniq) | Mémorise la couleur blanche de base qui sera utilisée en mode [Press. uniq]. [Détails]

Effets des conditions d’éclairage
La couleur apparente du sujet est affectée par les conditions d’éclairage.
Les tonalités de couleur sont ajustées automatiquement, mais vous pouvez ajuster manuellement les tonalités de couleur à l’aide de la fonction Balance des blancs.
Lumière du jour (Blanche, standard)
Nuageux (Bleuâtre)
Fluorescent (Verdâtre)
Incandescent (Rougeâtre)
Remarques

- Sous un éclairage fluorescent tremblotant, il se peut que la fonction de balance des blancs ne fonctionne pas correctement même si vous sélectionnez [Bal Blancs ss éclairage fluo1], [Bal Blancs ss éclairage fluo2] ou [Bal Blancs ss éclairage fluo3].

- Lors de la prise de vue avec flash dans un mode autre que [Flash], [Bal blanc] est placé sur [Auto].

- Lorsque [Flash] se trouve sur [Activé] ou [Sync lente], la balance des blancs ne peut être réglée que sur [Auto], [Flash], [Press. uniq] ou [Rég pres uniq].

- [Rég pres uniq] ne peut pas être sélectionné pendant la charge du flash.

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certains paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d‘informations, voir « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

### Pour capturer la couleur blanche de base en mode [Rég pres uniq]

1. Cadrez un objet blanc comme une feuille de papier remplissant l’écran dans les mêmes conditions d’éclairage que celles lorsque vous prendrez le sujet.

1. MENU (Bal blanc) [Rég pres uniq] de la touche de commande

L’écran devient momentanément noir, et lorsque la balance des blancs a été réglée et stockée dans la mémoire, l’écran d’enregistrement s’affiche à nouveau.
Remarques

- Si l’indicateur clignote pendant la prise de vue, la balance des blancs soit n’est pas réglée soit ne peut pas être réglée. Utilisez la balance des blancs automatique.

- Ne secouez ou ne heurtez pas l’appareil pendant que [Rég pres uniq] est en cours.

- Lorsque le mode de flash est réglé sur [Activé] ou [Sync lente], la balance des blancs est réglée pour des conditions de fonctionnement du flash.

- Les références de blanc chargées en utilisant [Bal blanc] et [Balance blanc sous l’eau] sont stockées séparément (DSC-W570/W580 seulement).

Haut