Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Reconnaissance de scène

## Reconnaissance de scène

Mode Avancé
L’appareil détecte automatiquement les conditions de prise de vue, puis prend l’image. Lorsqu’un mouvement est détecté, la sensibilité ISO est augmentée en fonction du mouvement afin de réduire le flou du sujet (Détection de mouvement).
L’appareil reconnaît les types de scène suivants. Lorsque l’appareil détermine la scène optimale, il affiche l’icône et le guide correspondants.
(Crépuscule), (Portrait crépus), (Crépuscule avec trépied), (Contre-jour), (Portrait en contre-jour), (Paysage), (Macro), (Portrait)

1. MENU (Mode ENR) (Mode Auto Intelligent) (Reconnaissance de scène) le mode souhaité

| (Auto) | Lorsque l’appareil reconnaît la scène, il passe aux réglages optimaux et prend l’image.
| (Avancé) | Lorsque l’appareil reconnaît la scène, il passe aux réglages optimaux. Lorsque l’appareil reconnaît (Crépuscule), (Portrait crépus), (Crépuscule avec trépied) , (Contre-jour) ou (Portrait en contre-jour), il modifie automatiquement le réglage et prend une autre image. Lorsque vous prenez deux images consécutives, la marque + sur l’icône devient verte. Si deux vues sont prises, les deux images s’affichent côte à côte immédiatement après la prise de vue. Lorsque [Atténuation yeux fermés] est affiché, 2 images sont prises automatiquement et l’image avec les yeux ouverts est automatiquement sélectionnée. [Détails]

Remarques

- La Reconnaissance de scène ne fonctionne pas lorsque vous prenez des images en utilisant le zoom numérique.

- Les réglages de flash disponibles sont [Auto] et [Désactivé].

- Les scènes (Crépuscule avec trépied) ne peuvent parfois pas être reconnues dans un environnement où des vibrations sont transmises à l’appareil même s’il est fixé sur un trépied.

- Lorsqu’une scène est reconnue comme (Crépuscule avec trépied), il en résulte parfois une obturation lente. Maintenez l’appareil immobile pendant la prise de vue.

- Selon la situation, il se peut que ces scènes ne soient pas reconnues.

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certains paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d‘informations, voir « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

### Mode Avancé

En mode [Avancé] l’appareil prend deux images consécutives avec des réglages différents, indiqués dans le tableau suivant, lorsqu’il reconnaît des scènes (Crépuscule), (Portrait crépus), (Crépuscule avec trépied), (Contre-jour) ou (Portrait en contre-jour) qui ont tendance à être floues. Vous pouvez sélectionner celle des deux images prises que vous préférez.

| Première image* | Seconde image
| Prise de vue en Sync lente | Prise de vue en augmentant la sensibilité et réduisant le tremblement
| Prise de vue en Sync lente | Prise de vue avec une vitesse d’obturation encore plus lente sans augmenter la sensibilité.
| Prise de vue en Sync lente avec le visage sur lequel le flash se déclenche comme guide | Prise de vue en augmentant la sensibilité avec le visage comme guide et en réduisant le tremblement
| Prise de vue avec le flash | Prise de vue en réglant la luminosité et le contraste de l’arrière-plan (DRO plus)
| Prise de vue avec le visage sur lequel le flash se déclenche comme guide | Prise de vue en réglant la luminosité et le contraste du visage et de l’arrière-plan (DRO plus)

* Lorsque [Flash] est placé sur [Auto].
Qu’est-ce que la fonction Atténuation yeux fermés ?
Lorsqu’il est réglé sur [Avancé], l’appareil prend automatiquement deux images consécutives* lorsqu’il reconnaît (Portrait). L’appareil sélectionne, affiche et enregistre ensuite automatiquement l’image sur laquelle les yeux ne sont pas fermés. Si les yeux sont fermés sur les deux images, le message « Yeux fermés détectés » s’affiche.
* sauf lorsque le flash fonctionne/lorsque la vitesse d’obturation est lente
Haut