Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Avant utilisation > Noms des pièces et liste des icônes affichées sur l’écran > Liste des icônes affichées sur l’écran

## Liste des icônes affichées sur l’écran

Liste des icônes de mode de prise de vue
Liste des icônes de mode de visualisation
Des icônes s’affichent sur l’écran pour indiquer l’état de l’appareil.
Vous pouvez modifier l’affichage sur écran à l’aide de DISP (Réglages affichage sur écran) de la touche de commande.

### Liste des icônes de mode de prise de vue

Affichage | Indication
| Charge restante de la batterie
| Faible charge de la batterie
| Taille d’image/Taille d’image panoramique
| Sélection scène ne s’affiche que sur le DSC-W570/W580.
| Mode de prise de vue (Réglage auto intelligent, Programme Auto)
| Scène enregistrement de film ne s’affiche que sur le DSC-W570/W580.
| Scène prise de vue en panorama ne s’affiche que sur le DSC-W570/W580.
| Icône de Reconnaissance de scène
| Balance des blancs / ne s’affiche que sur le DSC-W570/W580.
| Mode de mesure
| Avertissement de vibrations
| Reconnaissance de scène
| Atténuation yeux fermés
| Réglages Rafale
| DRO
| Effet peau douce
| Indicateur de sensibilité de détection de sourire
1.4 | Facteur de zoom

Affichage | Indication
| Verrouillage AE/AF
ISO400 | Numéro ISO
| Obturation lente NR
125 | Vitesse d’obturation
F2.7 | Valeur d’ouverture
+2.0EV | Valeur d’exposition
| Indicateur de cadre de télémètre AF
ENR Veille | Enregistrement d’un film/Veille film
0:12 | Durée d’enregistrement (m:s)

Affichage | Indication
| Dossier d’enregistrement
96 | Nombre d’images enregistrables
100min | Durée enregistrable
| Support d’enregistrement (carte mémoire, mémoire interne)
| Affichage Mode Eye-Fi
| Illuminateur d’assistance AF
| Mode flash
| Atténuation des yeux rouges
| Charge du flash

Affichage | Indication
| Retardateur
C:32:00 | Affichage d’autodiagnostic
| Détection de visage
| Avertissement Fichier dans base données plein/Erreur fichier dans base données
| Destination
| Avertissement de surchauffe
| Cadre du télémètre AF
| Fils de réticule du spotmètre

### Liste des icônes de mode de visualisation

Affichage | Indication
| Charge restante de la batterie
| Faible charge de la batterie
| Taille d’image/Taille d’image panoramique
| Protéger
| Ordre d’impression (DPOF)
| Zoom de lecture
| Mode de visualisation
| Réglages TransferJet

Affichage | Indication
101-0012 | Numéro de dossier-fichier
2010 1 1 9:30 AM | Date/heure d’enregistrement de l’image lue

Affichage | Indication
| Dossier de lecture
12/12 | Numéro d’image/Nombre d’images enregistrées dans l’intervalle de dates, le dossier sélectionné
| Support de lecture (carte mémoire, mémoire interne)
| Affichage Mode Eye-Fi
| Changement de dossier
| Mode de mesure
| Mode flash
| Balance des blancs / ne s’affiche que sur le DSC-W570/W580.
ISO400 | Numéro ISO
| Avertissement Fichier dans base données plein/Erreur fichier dans base données

Affichage | Indication
C:32:00 | Affichage d’autodiagnostic
+2.0EV | Valeur d’exposition
500 | Vitesse d’obturation
F2.7 | Valeur d’ouverture
| Lecture
| Barre de lecture
00:00:12 | Compteur
| Volume

Haut