Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Taille Img/Taille d’image panoramique

## Taille Img/Taille d’image panoramique

Taille d’image lors de la prise de vue d’images fixes
Taille d’image en Mode Facile
Taille d’image lors de la prise de vue en mode Panorama par balayage
Taille d’image lors de la prise de vue de films
La taille d’image détermine la taille du fichier d’image qui est enregistré lorsque vous prenez une image.
Plus la taille d’image est grande, plus de détails sont reproduits lorsque l’image est imprimée sur un papier grand format. Plus la taille d’image est petite, plus il est possible d’enregistrer des images.

1. MENU (Taille Img)/ (Taille d’image panoramique) la taille souhaitée

« Qualité d’image » et « taille d’image »
Une image numérique est constituée par une multitude de petits points appelés pixels.
Si elle contient un grand nombre de pixels (A), la taille de l’image augmente, elle prend plus de mémoire et elle est affichée en détails fins. La « taille d’image » s’exprime en nombre de pixels. Ces différences ne sont pas visibles sur l’écran de l’appareil, mais la finesse des détails et la durée de traitement des données ne sont pas les mêmes lors de l’impression ou de la visualisation sur un écran d’ordinateur.

1. la taille d’image : 16M

4608 pixels × 3456 pixels = 15 925 248 pixels

1. Taille d’image : VGA

640 pixels × 480 pixels = 307 200 pixels
De nombreux pixels
(Qualité d’image fine et grande taille de fichier)
Peu de pixels
(Qualité d’image grossière, mais petite taille de fichier)

### Taille d’image lors de la prise de vue d’images fixes

| Taille d’image | Consignes d’utilisation | Nombre d’images | Impression
| (4608×3456) | Pour impressions jusqu’au format A3+ | Inférieur Supérieur | Fine Grossière
| (3648×2736)
| (2592×1944) | Pour impressions de 10×15 cm jusqu’au format A4
| (640×480) | Pour joindre à des e-mails
| (4608×2592) | Pour visualisation sur un téléviseur haute définition et impression jusqu’au format A3 | Inférieur Supérieur | Fine Grossière
| (1920×1080) | Pour visualisation sur un téléviseur haute définition

Remarque

- Lorsque vous imprimez des images fixes enregistrées en rapport de format 16:9 ou des images panoramiques, il se peut que les deux bords soient coupés.

### Taille d’image en Mode Facile

| Grande | Prend des images en taille [16M].
| Petite | Prend des images en taille [5M].

### Taille d’image lors de la prise de vue en mode Panorama par balayage

| (Standard) (Horizontal : 4912 × 1080) (Vertical : 3424 × 1920) | Prend les images en taille standard.
| (Large) (Horizontal : 7152 × 1080) (Vertical : 4912 × 1920) | Prend les images en large taille.

### Taille d’image lors de la prise de vue de films

Plus la taille de l’image de film est grande, meilleure est la qualité d’image. Plus la quantité de données utilisées par seconde (débit binaire moyen) est élevée, plus douce est l’image de lecture.
Les films pris avec cet appareil sont enregistrés en format MPEG-4, à environ 30 vues/sec., en mode progressif, avec audio AAC, format mp4.

| Taille d’image de film | Débit binaire moyen | Consignes d’utilisation
| 1280x720(Fine) | 9 Mb/s | Prend des films de la plus haute qualité pour l’affichage sur un téléviseur Haute Définition.
| 1280x720(Standard) | 6 Mb/s | Prend des films de qualité standard pour l’affichage sur un téléviseur Haute Définition.
| VGA | 3 Mb/s | Prend une taille d’image adaptée au téléchargement WEB.

Remarque

- Une image téléphoto est obtenue si la taille d’image [VGA] est sélectionnée lors de la prise de vue de films.

Haut