Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > Fényképezőfunkciók használata > Önkioldó

## Önkioldó

Automatikus fényképezés az önarckép önkioldóval

1. Nyomja meg a (Önkioldó) gombot a vezérlőgombon.

1. Válassza ki a kívánt üzemmódot a vezérlőgombbal.

| (Ki) | Nem használja az önkioldót.
| (10 mp.) | Beállítja az önkioldót 10 másodperces késleltetésre. Az exponálógomb megnyomásakor az önkioldó jelző villogni kezd, és csipogás hallható, míg a felvétel el nem készül. A visszavonáshoz nyomja meg ismét a gombot.
| (2 mp.) | Beállítja az önkioldót 2 másodperces késleltetésre.
| (Önarckép - Egy ember) | Az önkioldót Önarckép-önkioldó módba állítja. Amikor a fényképezőgép érzékeli a megadott számú arcot, sípolás hallható, majd 2 másodperc múlva a zár kiold.
| (Önarckép - Két ember)

Tippek az elmosódottság megelőzésére
Ha a karja vagy a teste megmozdul a fényképezőgép tartása és az exponálógomb megnyomása közben, akkor a fényképezőgép remegni fog.
A fényképezőgép beremegése gyakran előfordul olyan gyenge fény vagy kis zársebesség mellett, ami például az (Szürkületi portré) vagy (Szürkület) üzemmódban jelentkezik.
Ilyen esetben az alábbi ötletek figyelembevételével fényképezzen.

- Fényképezzen 2 másodperces késleltetésű időzítővel, valamint tartsa mozdulatlanul a fényképezőgépet úgy, hogy az exponálógomb megnyomása után magához szorítja a karját.

- Használjon állványt, vagy egy sík felületre helyezve tartsa mozdulatlanul a fényképezőgépet.

Megjegyzés

- A kiválasztott felvételi üzemmódtól függően elképzelhető, hogy bizonyos funkciók nem választhatók. A részleteket lásd: „Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető funkciók”. [Részletek]

### Automatikus fényképezés az önarckép önkioldóval

Irányítsa a lencsét önmaga felé, hogy az arca megjelenjen az LCD-képernyőn. A fényképezőgép felismeri a tárgyakat, majd exponál. A fényképezőgép meghatározza a legjobb kompozíciót, és megelőzi, hogy az arcok lemaradjanak az LCD-képernyőről. A sípolás után ne mozgassa a fényképezőgépet.

- Az exponálógomb megnyomásával is lehet a művelet alatt felvételt készíteni.

Vissza a tetejére