Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU elemek használata (Fényképezés) > MENU elemek (Fényképezés) > ISO

## ISO

Beállítja a fényérzékenységet, ha a fényképezőgép Automatikus program üzemmódban van, vagy a Színhelyválasztás beállított értéke (Víz alatti) (csak DSC-W570/W580).

1. MENU (ISO) kívánt üzemmód

| (Auto) | Automatikusan beállítja az ISO-érzékenységet.
| ////// | Amikor sötét helyen vagy mozgó tárgyat fényképez, az ISO-érzékenység növelésével (nagyobb szám választása) a kép elmosódottsága csökkenthető.

Az ISO-érzékenység beállítása (ajánlott expozíciós index)
Az ISO-érzékenység sebességbesorolás olyan képrögzítő eszközök számára, melyekben fényt befogadó képérzékelő található. Még ha az expozíció azonos is, az ISO-érzékenységtől függően a képek különbözőek lehetnek.
Nagy ISO-érzékenység
Még sötét helyen fényképezve is világos képet eredményez, miközben a nagy zársebesség miatt csökken az elmosódottság.
A kép viszont egyre zajosabbá válik.
Kis ISO-érzékenység
Lágyabb képet rögzít.
Azonban ha nem elegendő mértékű az expozíció, a kép sötétté válhat.
Útmutatás az elmosódottság megelőzésére
A fényképezőgép nem mozog, ám a tárgy exponálás közben elmozdul, így az exponálógomb lenyomása után a felvétel elmosódott lesz. A fényképezőgép remegését a funkció automatikusan csökkenti, azonban az alany elmozdulása miatt jelentkező elmosódást nem tudja hatékonyan csökkenteni. A tárgy elmosódása gyakran előfordul gyenge fény vagy kis zársebesség mellett.
Ilyen esetben az alábbi ötletek figyelembe vételével fényképezzen.

- Válasszon nagyobb ISO-érzékenységet, hogy nagyobb legyen a zársebesség.

- Válassza az (Nagyérzékenység) üzemmódot a Színhelyválasztás menüben.

Megjegyzés

- Csak [ISO AUTO], [ISO 80] és [ISO 800] közötti értékekből választhat, ha a fényképezési üzemmód sorozatkép, vagy ha a [DRO] beállított értéke [DRO plus].

Vissza a tetejére