Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke MENU-elementer (opptak) > MENU-elementer (opptak) > Bildestørr./Panoramabildestørrelse

## Bildestørr./Panoramabildestørrelse

Bildestørrelse for opptak av stillbilder
Bildestørrelse i enkel modus
Bildestørrelse for opptak av panoramabilder
Bildestørrelse for opptak av film
Bildestørrelsen avgjør størrelsen av bildefilen som lagres når du tar et bilde.
Jo større bildestørrelsen er, jo flere detaljer vil reproduseres når bildet skrives ut på papir i stort format. Jo mindre bildestørrelsen er, jo flere bilder kan tas.

1. MENU (Bildestørr.)/ (Panoramabildestørrelse) ønsket størrelse

Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse"
Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller piksler.
Hvis bildet inneholder et stort antall piksler (A), blir det stort, det legger beslag på mye minne, og det vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du ikke kan se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm.

1. Bildestørrelse: 16M

4608 piksler × 3456 piksler = 15 925 248 piksler

1. Bildestørrelse: VGA

640 piksler × 480 piksler = 307 200 piksler
Mange piksler
(Fin bildekvalitet og stor filstørrelse)
Få piksler
(Grovkornet bildekvalitet, men liten filstørrelse)

### Bildestørrelse for opptak av stillbilder

| Bildestørrelse | Retningslinjer for bruk | Antall bilder | Skrive ut
| (4608×3456) | For utskrifter med format på opptil A3+ | Færre Flere | Fin Grov
| (3648×2736)
| (2592×1944) | For utskrifter med format fra 10×15 cm opptil A4
| (640×480) | For e-postvedlegg
| (4608×2592) | For visning på HD-TV (High Definition-TV) og utskrift i opptil A3- format | Færre Flere | Fin Grov
| (1920×1080) | For visning på en HD-TV (High Definition-TV)

Merk

- Når du skriver ut stillbilder som er tatt med bildeforhold 16:9, eller panoramabilder, kan begge kantene bli beskåret.

### Bildestørrelse i enkel modus

| Stor | Tar bilder med størrelsen [16M].
| Liten | Tar bilder med størrelsen [5M].

### Bildestørrelse for opptak av panoramabilder

| (Standard) (Horisontalt: 4912 × 1080) (Vertikalt: 3424 × 1920) | Fotograferer med standard bildestørrelse.
| (Vid) (Horisontalt: 7152 × 1080) (Vertikalt: 4912 × 1920) | Fotograferer med vid bildestørrelse.

### Bildestørrelse for opptak av film

Billedkvaliteten øker med størrelsen på filmbildet. Jo høyere datamengde som brukes pr. sekund (gjennomsnittlig overføringshastighet), dess jevnere blir avspillingsbildet.
Filmer som er tatt opp med dette kameraet er tatt opp i MPEG-4 format, med cirka 30 rammer/sek. i progressiv modus, med AAC-lyd, mp4 format.

| Filmbildestørrelse | Gjennomsnittlig overføringshastighet | Retningslinjer for bruk
| 1280x720 (fin) | 9 Mbps | Tar opp filmer med høyeste kvalitet for visning på høyoppløsnings-TV.
| 1280x720 (standard) | 6 Mbps | Tar opp filmer med standard kvalitet for visning på høyoppløsnings-TV.
| VGA | 3 Mbps | Tar et bilde egnet for web-opplastning.

Merk

- Resultatet blir et telefotobilde hvis bildestørrelsen [VGA] velges når man tar opp film.

Til toppen