Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Opptak > Bruke opptaksfunksjoner > Selvutl.

## Selvutl.

Automatisk opptak med selvportrettsutløser

1. Trykk på (Selvutl.) på kontrollknappen.

1. Velg den ønskede modusen med kontrollknappen.

| (Av) | Bruker ikke selvutløseren.
| (10 sek.) | Stiller inn selvutløseren på 10 sekunders forsinkelse. Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, og en pipelyd høres helt til lukkeren aktiveres. For å avbryte må du trykke på igjen.
| (2 sek.) | Stiller inn selvutløseren på 2 sekunders forsinkelse.
| (Selvportrett, en person) | Stiller inn selvutløseren på selvportrettsutløser. Når kameraet oppdager det angitte antallet ansikter, høres en signaltone, og lukkeren aktiveres 2 sekunder senere.
| (Selvportrett, to personer)

Tips for å unngå uskarpe bilder
Hvis du beveger hendene eller kroppen mens du holder kameraet og trykker på lukkerknappen, oppstår det kamerarystelser.
Kamerarystelser forekommer ofte i svakt lys eller når lukkerhastigheten er lav, som f.eks. i modusene (Halvlysportrett) eller (Halvlys).
I så fall må du ta bilder med nedenstående tips i bakhodet.

- Ta bilde med selvutløser med 2 sekunders forsinkelse, og stabiliser kameraet ved å holde armene tett mot siden av kroppen etter at du har trykket på lukkerknappen.

- Bruk et stativ, eller plasser kameraet på en flat overflate for å holde kameraet i ro.

Merk

- Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte funksjoner, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "Funksjoner som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]

### Automatisk opptak med selvportrettsutløser

Rett objektivet mot deg selv, så ansiktet ditt reflekteres i LCD-skjermen. Kameraet oppdager motivet, og lukkeren aktiveres. Kameraet bestemmer den optimale komposisjonen og forhindrer at bare halve ansikter kommer med på LCD-skjermen. Du må ikke bevege kameraet etter at du har hørt signaltonen.

- Du kan også ta et bilde ved å trykke på lukkerknappen under denne operasjonen.

Til toppen