Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Fotografowanie) > Opcje MENU (Fotografowanie) > Rozm. Obrazu/Rozmiar obrazu panoramy

## Rozm. Obrazu/Rozmiar obrazu panoramy

Rozmiar obrazu, gdy nagrywane są zdjęcia
Rozmiar obrazu w łatwym trybie
Rozmiar obrazu, gdy nagrywana jest rozległa panorama
Rozmiar obrazu, gdy nagrywane są filmy
Rozmiar obrazu determinuje rozmiar pliku obrazu, który zostaje nagrany gdy robisz zdjęcie.
Im większy rozmiar obrazu, tym więcej szczegółów będzie zawierał obraz wydrukowany na papierze dużego formatu. Im mniejszy rozmiar obrazu, tym więcej obrazów można nagrać.

1. MENU (Rozm. Obrazu)/ (Rozmiar obrazu panoramy) żądany rozmiar

O „jakości zdjęcia” i „rozmiarze zdjęcia”
Cyfrowy obraz powstaje jako zbiór małych punktów zwanych pikselami.
Jeżeli zawiera dużą ilość pikseli (A), obraz staje się duży, wykorzystuje więcej pamięci i jest wyświetlany ze wszystkimi szczegółami. „Rozmiar obrazu” jest ukazany za pomocą liczby pikseli. Nawet jeśli na ekranie aparatu nie widać różnicy, szczegółowość jak i czas przetwarzania danych różnią się, gdy obraz jest drukowany lub zostaje wyświetlony na ekranie komputera.

1. Rozmiar obrazu: 16M

4608 pikseli × 3456 pikseli = 15 925 248 pikseli

1. Rozmiar obrazu: VGA

640 pikseli × 480 pikseli = 307 200 pikseli
Dużo pikseli
(Dobra jakość obrazu i duży rozmiar pliku)
Mało pikseli
(Gorsza jakość obrazu, ale mały rozmiar pliku)

### Rozmiar obrazu, gdy nagrywane są zdjęcia

| Rozmiar obrazu | Sposób wykorzystania | Liczba zdjęć | Wydruk
| (4608×3456) | Dla druków w maksymalnym rozmiarze A3+ | Mniej Więcej | Wysoka jakość W zarysach
| (3648×2736)
| (2592×1944) | Dla druków w rozmiarze od 10 × 15 cm do rozmiaru A4
| (640×480) | Dla załączników e-mail
| (4608×2592) | Do oglądania na ekranach TV wysokiej rozdzielczości i drukowania w rozmiarze maksymalnie A3 | Mniej Więcej | Wysoka jakość W zarysach
| (1920×1080) | Do oglądania na ekranie TV wysokiej rozdzielczości

Uwaga

- Przy drukowaniu zdjęć zapisanych w proporcjach 16:9 lub obrazów panoramicznych wydruk może mieć obcięte brzegi.

### Rozmiar obrazu w łatwym trybie

| Duży | Fotografuje w rozmiarze [16M].
| Mały | Fotografuje w rozmiarze [5M].

### Rozmiar obrazu, gdy nagrywana jest rozległa panorama

| (Standardowy) (Poziomo: 4912 × 1080) (Pionowo: 3424 × 1920) | Fotografuje przy użyciu standardowego rozmiaru.
| (Szeroki) (Poziomo: 7152 × 1080) (Pionowo: 4912 × 1920) | Fotografuje przy użyciu szerokiego rozmiaru.

### Rozmiar obrazu, gdy nagrywane są filmy

Im większy rozmiar klatki filmu, tym wyższa jakość obrazu. Im wyższa ilość danych wykorzystywanych w ciągu sekundy (średnia prędkość bitowa), tym płynniejsze odtwarzanie.
Filmy zapisane przy użyciu tego aparatu są zapisywane w formacie MPEG-4, ze średnią prędkością ok. 30 klatek/s, w trybie progresywnym, z dźwiękiem AAC w formacie mp4.

| Rozmiar obrazu filmu | Średnia prędkość bitowa | Sposób wykorzystania
| 1280x720(Wys. jakość) | 9 Mb/s | Rejestruje filmy najwyższej jakości do odtwarzania na telewizorach wysokiej rozdzielczości.
| 1280x720(Standard) | 6 Mb/s | Rejestruje filmy standardowej jakości do odtwarzania na telewizorach wysokiej rozdzielczości.
| VGA | 3 Mb/s | Rejestruje obraz o wielkości przeznaczonej do przesłania do witryn WWW.

Uwaga

- Obraz teleskopowy powstaje, gdy podczas rejestracji filmu zostanie wybrany rozmiar [VGA].

Powrót do początku