Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Usar itens do MENU (Fotografia) > Itens do MENU (Fotografia) > ISO

## ISO

Regula a sensibilidade luminosa quando a câmara estiver regulada para Programa Automático ou (Subaquático) (DSC-W570/W580 apenas) em Selecção de Cena.

1. MENU (ISO) modo desejado

| (Auto) | Define automaticamente a sensibilidade ISO.
| ////// | Pode reduzir a desfocagem da imagem em locais escuros ou com motivos em movimento aumentando a sensibilidade ISO (seleccione um número maior).

Ajustar a Sensibilidade ISO (Índice de Exposição Recomendado)
A sensibilidade ISO é um valor de velocidade para o meio de gravação equipado com um sensor de imagem que recebe luz. Mesmo quando a exposição é a mesma, as imagens diferem dependendo da sensibilidade ISO.
Alta sensibilidade ISO
Grava uma imagem clara mesmo em locais escuros enquanto aumenta a velocidade do obturador para reduzir a desfocagem.
No entanto, a imagem tende a tornar-se ruidosa.
Baixa sensibilidade ISO
Grava uma imagem mais regular.
No entanto, quando a exposição for insuficiente, a imagem pode ficar mais escura.
Sugestões para evitar desfocagem
Embora a câmara esteja firme, o motivo move-se durante a exposição por isso aparece desfocado quando o botão do obturador for carregado. A vibração da câmara é reduzido automaticamente, mas a função não reduz a desfocagem do motivo com eficácia. O desfocagem do motivo ocorre frequentemente sob condições de pouca iluminação ou velocidade lenta do obturador.
Nesse caso, fotografe tendo em conta as sugestões abaixo.

- Seleccione uma sensibilidade ISO mais alta para que a velocidade do obturador seja mais rápida.

- Seleccione o modo (Alta Sensibilid) na Selecção de Cena.

Nota

- Pode seleccionar apenas a partir de [ISO AUTO], [ISO 80] a [ISO 800] quando o modo de fotografia estiver regulado para o modo burst, ou quando [DRO] estiver regulado para [ DRO plus].

Voltar ao topo