Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Usar itens do MENU (Fotografia) > Itens do MENU (Fotografia) > Foco

## Foco

Focar em motivos próximos da extremidade do ecrã
Pode mudar o método de foco. Utilize o menu quando é difícil obter o foco adequado no modo de foco automático.
AF significa “Auto Focus” (Foco Automático), uma função que ajusta o foco automaticamente.
Aparece no ecrã o quadro do telémetro de AF seleccionado.

1. MENU (Foco) modo desejado

| (Multi AF) | Foca automaticamente num motivo em todas as distâncias do quadro do visor. Quando carrega até meio no botão do obturador no modo de fotografia de imagem fixa, é mostrado um quadro verde em torno da área que está focada. Quando a função Detecção de Cara estiver activa, AF opera com prioridade sobre caras. Quando Selecção de Cena estiver regulada para (Subaquático), a operação de focagem é ajustada para fotografia subaquática (DSC-W570/W580 apenas). Quando se consegue obter foco carregando até meio no botão do obturador, é mostrado a verde um quadro grande.
| (Centro AF) | Foca automaticamente num motivo no centro do quadro do visor. Usando juntamente a função de bloqueio AF, pode compor a imagem da forma que quiser.
| (Ponto AF) | Foca automaticamente num motivo extremamente pequeno ou área estreita. Usando juntamente a função de bloqueio AF, pode compor a imagem da forma que quiser. Segure na câmara firme para não desalinhar o motivo e o quadro do telémetro de AF.

Notas

- Quando usa [Zoom digital] ou [Iluminador AF], o quadro do telémetro de AF é desactivado e aparece numa linha tracejada. Neste caso, a câmara trabalha para focar em motivos no centro do ecrã.

- Quando o modo de foco estiver regulado para outro sem ser [Multi AF], não pode usar a função Detecção de Cara.

- Pode não ser capaz de definir alguns itens do MENU dependendo do modo GRAV seleccionado. Para mais detalhes, consulte “Itens do MENU não disponíveis em alguns modos GRAV”. [Detalhes]

### Focar em motivos próximos da extremidade do ecrã

Se o motivo estiver desfocado, faça o seguinte:

1. Volte a compor a fotografia de modo a que o motivo esteja centrado no telémetro de AF (A) e carregue no botão do obturador até meio para focar o motivo (bloqueio AF).

1. Quando o indicador de bloqueio AE/AF (B) pára de piscar e se mantém aceso, volte para a imagem totalmente composta e carregue no botão do obturador completamente para baixo.

- Desde que não carregue no botão do obturador completamente para baixo, pode repetir o procedimento as vezes necessárias.

Voltar ao topo