Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > Установ. серийной съемки

## Установ. серийной съемки

Вы можете выбрать в качестве режима съемки одиночный режим (одно изображение) или режим серийной съемки.

1. MENU (Установ. серийной съемки) нужный режим

| (Одиночный) | Выполнение фотоаппаратом одиночного фотоснимка.
| (Cерия) | При нажатой кнопке затвора фотоаппарат выполняет серийную съемку до 100 кадров в одной серии.

Примечания

- Опция [Вспышка] установлена в положение [Выкл].

- При выполнении записи с помощью таймера самозапуска записывается только одиночное изображение.

- В зависимости от размера фотоснимка интервал записи может быть длиннее.

- Установки [Фокус], [Баланс белого] и [EV] регулируются для первого изображения, и эти установки также используются для других изображений.

- При низком уровне заряда батареи, заполненной внутренней памяти или карте памяти серийная съемка останавливается.

- Возможно не удастся установить некоторые функции или пункты MENU в зависимости от выбранного режима ЗАПИСИ. Подробнее см. “Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ” [Подробно] и “Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ”. [Подробно]

В начало страницы