Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > Размер изобр/Разм. панорам. изобр.

## Размер изобр/Разм. панорам. изобр.

Размер изображения во время фотосъемки
Размер изображения в простом режиме
Размер изображения во время съемки панорамного обзора
Размер изображения во время видеосъемки
Размер изображения определяет размер файла изображения, который записывается при выполнении фотосъемки.
Чем больше размер изображения, тем больше деталей будет воспроизводиться при печати фотоснимков на бумаге большого формата. Чем меньше размер изображения, тем большее количество фотоснимков можно записать.

1. MENU (Размер изобр)/ (Разм. панорам. изобр.) нужный размер

О “качестве изображения” и “размере изображения”
Цифровое изображение формируется как совокупность небольших точек, называемых пикселами.
Если оно состоит из большого числа пикселов (A), изображение становится большим, занимает больше памяти и отображается в мелких деталях. “Размер изображения” определяется числом пикселов. Хотя Вы не можете увидеть различий на экране фотоаппарата, мелкие детали и время обработки данных различаются при печати изображения или отображении его на экране компьютера.

1. Размер изображения: 16M

4608 пикселов × 3456 пикселов = 15925248 пикселов

1. Размер изображения: VGA

640 пикселов × 480 пикселов = 307200 пикселов
Много пикселов
(Высокое качество изображения и большой размер файла)
Мало пикселов
(Низкое качество изображения, но небольшой размер файла)

### Размер изображения во время фотосъемки

| Размер изображения | Руководство по применению | Количество изображений | Печать
| (4608×3456) | Для печати до формата A3+ | Меньше Больше | Высококачественная Черновая
| (3648×2736)
| (2592×1944) | Для печати от формата 10×15 см до формата А4
| (640×480) | Для вложений электронной почты
| (4608×2592) | Для просмотра на телевизорах высокой четкости и печати вплоть до формата А3 | Меньше Больше | Высококачественная Черновая
| (1920×1080) | Для просмотра на телевизоре высокой четкости

Примечание

- При печати фотоснимков формата 16:9 или панорамных изображений, оба края могут быть обрезанными.

### Размер изображения в простом режиме

| Больш. | Фотосъемка с размером [16M].
| Мален. | Фотосъемка с размером [5M].

### Размер изображения во время съемки панорамного обзора

| (Стандартная) (По горизонтали: 4912 × 1080) (По вертикали: 3424 × 1920) | Фотосъемка стандартного размера.
| (Широкая) (По горизонтали: 7152 × 1080) (По вертикали: 4912 × 1920) | Широкоформатная фотосъемка.

### Размер изображения во время видеосъемки

Чем больше размер видеозаписи, тем выше качество изображения. Чем большее количество данных используется в секунду (средняя скорость передачи данных), тем более плавным будет воспроизведение изображения.
С помощью данного фотоаппарата выполняется видеозапись в формате MPEG-4, на скорости приблизительно 30 кадров/сек, в прогрессивном режиме со звуком в формате AAC, формат mp4.

| Размер панорамного изображения | Средняя скорость передачи данных | Руководство по применению
| 1280x720(Высококач) | 9 Мбит/сек | Высококачественная видеосъемка для отображения на телевизоре высокой четкости.
| 1280x720(Стандарт) | 6 Мбит/сек | Видеосъемка стандартного качества для отображения на телевизоре высокой четкости.
| VGA | 3 Мбит/сек | Фотосъемка с размером изображения для передачи в Интернет.

Примечание

- В результате выбора опции [VGA] при видеозаписи получается телефотографическое изображение.

В начало страницы