Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-punkterna (tagning) > Punkter på MENU-skärmen (tagning) > Skärpa

## Skärpa

För att ställa in skärpan på ett motiv i kanten på skärmen
Det går att ändra hur skärpan ska ställas in. Använd den här menyn när det är svårt att ställa in skärpan ordentligt i autofokusläget.
AF är en förkortning av ”autofokus”, vilket betyder att skärpan ställs in automatiskt.
Vald autofokusram visas på skärmen.

1. MENU (Skärpa) önskat läge

| (Multi-AF) | Skärpan ställs automatiskt in på motiv i alla delar av sökarramen. När man trycker ner avtryckaren halvvägs i stillbildstagningsläget tänds en grön ram runt det område som skärpan är inställd på. När ansiktsavkänningsfunktionen är aktiverad prioriterar autofokusen ansikten. När (Undervattensläget) är valt bland scenlägena ställs skärpan in för undervattenstagning (gäller endast DSC-W570/W580). När man håller avtryckaren halvvägs nedtryckt och skärpan har ställts in tänds en stor grön ram.
| (Centrumvägd AF) | Skärpan ställs automatiskt in på motivet mitt i sökarramen. Genom att använda detta läge tillsammans med AF-låsfunktionen går det lätt att komponera bilden såsom du vill ha den.
| (Spot-AF) | Skärpan ställs automatiskt in på ett väldigt litet föremål eller ett smalt område. Genom att använda detta läge tillsammans med AF-låsfunktionen går det lätt att komponera bilden såsom du vill ha den. Håll kameran stadigt så att motivet inte kommer utanför autofokusramen.

Observera

- När [Digital zoom] eller [AF-lampan] används släcks AF-ramen och i stället visas en prickad linje. I det fallet ställer kameran in skärpan på motiv i mitten på skärmen.

- När skärpeinställningsmetoden är inställd på något annat än [Multi-AF] går det inte att använda ansiktsavkänningsfunktionen.

- Det kan hända att somliga MENU-punkter inte går att ställa in beroende på vilket tagningsläge som är valt. Se ”MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen”. [Mer information]

### För att ställa in skärpan på ett motiv i kanten på skärmen

Om motivet inte är skarpt så gör så här:

1. Komponera om bilden så att motivet hamnar mitt i autofokusramen (A) och tryck sedan ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan på motivet (AF-lås).

1. Vänta tills AE/AF-låsindikatorn (B) slutat blinka och tänds helt, och återgå sedan till den ursprungliga bildkompositionen och tryck ner avtryckaren helt.

- Så länge du inte trycker ner avtryckaren helt kan du göra om denna procedur så många gånger som behövs.

Tillbaka till överst