Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-punkterna (tagning) > Punkter på MENU-skärmen (tagning) > ISO

## ISO

Används för att justera ljuskänsligheten när kameran är inställd på autoprogramläget eller (Undervattensläget) (gäller endast DSC-W570/W580) bland scenlägena.

1. MENU (ISO) önskat läge

| (Auto) | ISO-känsligheten ställs in automatiskt.
| ////// | Det går att minska risken att bilden blir suddig på mörka ställen eller för motiv som rör sig snabbt genom att öka ISO-känsligheten (ställa in ett högre värde).

Justering av ISO-känsligheten (rekommenderat exponeringsindex)
ISO-känsligheten är en inställning som påverkar slutartiden för lagringsmedia som använder en ljuskänslig bildsensor. Även om exponeringen är densamma blir bilderna olika med olika ISO-känslighet.
Hög ISO-känslighet
Används för att ta ljusa bilder på mörka ställen och samtidigt använda en kortare slutartid för att minska risken för skakningsoskärpa.
Samtidigt ökar dock störningarna i bilden.
Låg ISO-känslighet
Används för att ta mjukare bilder.
Om exponeringen är otillräcklig kan det hända att bilden blir mörk.
Tips för att förhindra suddiga bilder.
Även om man håller kameran stadigt kan det hända att motivet rör sig under tagningen så att bilden blir suddig. Skakningsoskärpan minskas automatiskt, men den här funktionen har ingen större effekt mot rörelseoskärpa. Risken för rörelseoskärpa ökar i svag belysning eller när en lång slutartid används.
Ha därför följande tips i åtanke när du tar bilder under sådana förhållanden.

- Ställ in en högre ISO-känslighet så att slutartiden blir snabbare.

- Ställ in (Hög känslighet) bland scenlägena.

Observera

- När kameran är inställd på bursttagningsläget eller när punkten [DRO] är inställd på [DRO plus] går det bara att välja [ISO AUTO] eller [ISO 80] till [ISO 800].

Tillbaka till överst