Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Sorun Giderme > Sorun Giderme > Pil ve güç

## Pil ve güç

Fotoğraf makinesine pil takılamıyor.

- Pilin yönünün doğru olduğundan emin olun ve pil çıkarma düğmesi kilitleninceye kadar içeri itin.

Fotoğraf makinesini açamıyorum.

- Pil fotoğraf makinesine takıldıktan sonra, makineye güç gelmesi kısa bir süre alabilir.

- Pilin doğru takıldığından emin olun.

- Pil boşalmış. Dolu bir pil takın.

- Pil terminalleri kirlenmiş. Yumuşak bir bezle kirleri nazikçe silin.

- Tavsiye edilen bir pil kullanın.

Güç aniden kapanıyor.

- Fotoğraf makinesinin ve pilin sıcaklığına bağlı olarak, makineyi korumak için güç otomatik şekilde kesilebilir. Bu durumda, fotoğraf makinesi kapatılmadan önce LCD ekranda bir mesaj gözükür.

- Fotoğraf makinesini gücü açık olarak belli bir süre kullanmazsanız ve [Güç Tasarrufu] [Standart] veya [Stamina] seçeneğine ayarlı olduğu zaman, pilin bitmesini önlemek için fotoğraf makinesi otomatik olarak kapanır. Fotoğraf makinesini tekrar açın.

Kalan şarj göstergesi doğru değil.

- Buna fotoğraf makinesini son derecede sıcak veya soğuk bir yerde kullanılması neden olur.

- Kalan şarj göstergesi ile kalan gerçek pil şarjı arasında bir farklılık ortaya çıkmış. Göstergeyi düzeltmek için pili bir defada tamamen boşalttıktan sonra yeniden şarj edin. Kalan şarj göstergesi belli koşullarda doğru olmayabilir.

- Pilin kapasitesi zamanla ve tekrar kullanıldıkça azalır. Eğer şarjlar arasındaki kullanım süresindeki düşüş önemli ölçüdeyse, muhtemelen pili bir yenisiyle değiştirme zamanı gelmiştir.

Pil fotoğraf makinesine takılıyken şarj edilemiyor.

- Pili AC Adaptörü (ayrı olarak satılır) kullanarak şarj edemezsiniz. Pili şarj etmek için şarj aletini kullanın.

Pil şarj edilirken CHARGE lambası yanıp sönüyor.

- Pil tipinin NP-BN1 olduğunu kontrol edin.

- Uzun bir süre kullanılmamış olan bir pili kullandığınız zaman CHARGE lambası düzensiz olarak yanıp söner.

- CHARGE lambasının (verilen şarj aleti üstündeki) iki yanıp sönme düzeni vardır, hızlı yanıp sönme (yaklaşık 0,15 sn aralıklarla) ve yavaş yanıp sönme (yaklaşık 1,5 sn aralıklarla). Lamba hızla yanıp sönüyorsa şarj olmakta olan pili çıkarıp, aynı pili (bir çıt sesiyle) yerine oturacak şekilde şarj aletine tekrar takın. Lamba yine hızla yanıp sönerse bu bir pil sorunu olduğunu gösterebilir.
  Lamba yavaş yanıp sönüyorsa şarj aleti hazırda bekleme modundadır ve şarj geçici olarak durmuştur. Sıcaklık şarj için uygun aralığın dışında olduğu zaman şarj geçici olarak durur ve hazırda bekleme moduna geçilir. Sıcaklık şarj için uygun aralığa döndüğü zaman şarj yeniden başlar ve CHARGE lambası yanar.
  Pili 10°C ile 30°C arasındaki doğru şarj aralığında şarj etmeniz tavsiye edilir.

- Ayrıntılar için, bkz [Ayrıntılar].

En üste geri dön