Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerinin (Çekim) kullanımı > MENU öğeleri (Çekim) > Sahne Tanıma

## Sahne Tanıma

Gelişmiş mod
Fotoğraf makinesi çekim koşullarını otomatik olarak algılar ve sonra çekim yapar. Bir hareket algılandığı zaman, özne bulanıklığını gidermek için ISO hassasiyeti harekete uygun olarak arttırılır (Hareket Algılama).
Fotoğraf makinesi aşağıdaki sahne tiplerini tanır. Fotoğraf makinesi en uygun sahneyi belirleyince, ona karşılık gelen simgeyi ve kılavuzu görüntüler.
(Alacakaranlık), (Alacakaranlık Portre), (Tripodla alacakaranlık), (Ters ışık), (Ters Işıkta Portre), (Peyzaj), (Makro), (Portre)

1. MENU (KAYIT modu) (Akıllı otomatik) (Sahne Tanıma) istenilen mod

| (Otomatik) | Fotoğraf makinesi sahneyi tanıdığı zaman, ayarları en uygun olanlarıyla değiştirir ve görüntüyü çeker.
| (Gelişmiş) | Fotoğraf makinesi sahneyi tanıdığı zaman, ayarları en uygun olanlarıyla değiştirir. Fotoğraf makinesi (Alacakaranlık), (Alacakaranlık Portre), (Tripodla alacakaranlık), (Ters ışık) veya (Ters Işıkta Portre) sahnelerini tanıdığı zaman, otomatik olarak ayarı değiştirir ve bir başka görüntü çeker. Art arda iki fotoğraf çektiğiniz zaman, simgesi üstündeki + işaretinin rengi yeşile döner. İki kare çekildiği zaman, çekimden hemen sonra iki görüntü yan yana ekrana getirilir. [Kapalı Göz Giderme] görüntülendiğinde otomatik olarak 2 görüntü çekilir ve gözlerin açık olduğu görüntü otomatik olarak seçilir. [Ayrıntılar]

Notlar

- Sahne Tanıma işlevi dijital zum kullanarak fotoğraf çektiğiniz zaman çalışmaz.

- [Otomatik] ve [Kapalı] flaş ayarları kullanılabilir.

- (Tripodla alacakaranlık) sahneleri, fotoğraf makinesi tripod üzerinde sabit olsa bile titreşimlerin makineye aktarıldığı bir ortamda bazen tanınamazlar.

- Sahne (Tripodla alacakaranlık) olarak tanındığında bazen yavaş deklanşör hızı ortaya çıkar. Çekim sırasında fotoğraf makinesini sabit tutun.

- Bu sahneler duruma bağlı olarak tanınmayabilir.

- Bazı MENU öğelerini seçilmiş olan REC moduna bağlı olarak seçemeyebilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz “Bazı REC modlarında kullanılamayan MENU öğeleri”. [Ayrıntılar]

### Gelişmiş mod

[Gelişmiş] modunda, fotoğraf makinesi bulanıklaşma eğilimi olan (Alacakaranlık), (Alacakaranlık Portre), (Tripodla alacakaranlık), (Ters ışık) veya (Ters Işıkta Portre) sahnelerini tanıdığı zaman, aşağıdaki gibi farklı ayarlarla art arda iki fotoğraf çeker. Çekilen iki görüntüden istediğinizi seçebilirsiniz.

| İlk Görüntü* | İkinci Görüntü
| Yavaş Senkro modunda çeker | Hassasiyet arttırılmış ve titreme azaltılmış olarak çekim
| Yavaş Senkro modunda çeker | Hassaslığı artırmadan daha da yavaş deklanşör hızı ile çeker
| Flaşın aydınlattığı yüzü kılavuz olarak alıp, Yavaş Senkro modunda çeker | Yüz kılavuz alınıp hassasiyet arttırılmış ve titreme azaltılmış olarak çekim
| Flaşlı çekim | Arkaplan parlaklığı ve kontrastı ayarlanmış olarak çeker (DRO plus)
| Flaşın aydınlattığı yüz kılavuz alınarak çekim | Arkaplan ve yüzün parlaklığı ve kontrastı ayarlanmış olarak çeker (DRO plus)

* [Flaş], [Otomatik] olarak ayarlandığında.
Kapalı Göz Önleme işlevi nedir?
[Gelişmiş] olarak ayarlandığında fotoğraf makinesi (Portre) sahnesi tanırsa otomatik olarak art arda * iki görüntü çeker. Fotoğraf makinesi göz kırpılmayan görüntüyü otomatik olarak seçer, gösterir ve kaydeder. Her iki görüntüde de gözler kapalı ise “Kapalı göz algılandı” mesajı görüntülenir.
* flaşın çaktığı/deklanşör hızının yavaş olduğu durumlar hariç
En üste geri dön