Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Odstranění problémů > Odstranění problémů > Blok akumulátorů a napájení

## Blok akumulátorů a napájení

Do fotoaparátu nelze vložit blok akumulátorů.

- Ujistěte se, že blok akumulátorů vkládáte správným směrem, a zasuňte jej tak daleko, až se uzamkne páčka k vysunutí akumulátoru.

Nelze zapnout fotoaparát.

- Po vložení bloku akumulátorů do fotoaparátu může chvilku trvat, než se zahájí napájení fotoaparátu.

- Ujistěte se, že je blok akumulátorů vložen správně.

- Blok akumulátorů je vybitý. Vložte nabitý blok akumulátorů.

- Konektory bloku akumulátorů jsou znečištěné. Opatrně je otřete měkkým hadříkem.

- Používejte doporučený blok akumulátorů.

Napájení se náhle vypne.

- Vlivem teploty fotoaparátu a akumulátoru se napájení může vypnout automaticky na ochranu fotoaparátu. V takovém případě se na obrazovce před vypnutím napájení objeví hlášení.

- Pokud je funkce [Úspora energie] nastavena na [Standardní] nebo [Větší výdrž] a zapnutý fotoaparát po určitý časový interval neobsluhujete, fotoaparát se automaticky vypne, aby nedocházelo k vybíjení bloku akumulátorů. Znovu zapněte fotoaparát.

Indikátor zbývající kapacity neukazuje správně.

- Toto bývá způsobeno používáním fotoaparátu v extrémně teplém nebo studeném prostředí.

- Objevil se rozdíl mezi indikátorem zbývající kapacity a skutečným zbytkovým nabitím akumulátoru. Úplným vybitím bloku akumulátorů a opětovným nabitím ukazatel srovnáte. Za určitých okolností nemusí indikátor zbývající kapacity ukazovat správně.

- Kapacita akumulátoru se snižuje časem a opakovaným používáním. Pokud se doba mezi nabíjením značně zkrátí, je asi načase jej vyměnit za nový.

Nelze nabíjet blok akumulátorů vložený do fotoaparátu.

- Blok akumulátorů nelze nabít pomocí síťového adaptéru (prodává se samostatně). Pro nabíjení akumulátoru použijte nabíječku.

Při nabíjení akumulátoru bliká kontrolka CHARGE.

- Zkontrolujte, zda je blok akumulátorů typu NP-BN nebo NP-BN1.

- Kontrolka CHARGE bliká nepravidelně, když použijete blok akumulátorů, který se dlouho nepoužíval.

- Kontrolka CHARGE (na dodané nabíječce akumulátorů) má dva druhy blikání, rychlé (v intervalu asi 0,15 s) a pomalé (v intervalu asi 1,5 s). Pokud kontrolka bliká rychle, vyjměte blok akumulátorů, který se nabíjí, a pak jej opět do nabíječky vložte (až zapadne). Pokud kontrolka znovu bliká rychle, může to znamenat problém s blokem akumulátorů.
  Pokud kontrolka bliká pomalu, je nabíječka v pohotovostním režimu a nabíjení se dočasně zastavilo. Pokud je teplota mimo rozsah vhodný pro nabíjení, nabíjení se dočasně zastaví a aktivuje se pohotovostní režim. Když se teplota vrátí do rozmezí vhodného pro nabíjení, nabíjení se obnoví a kontrolka nabíjení CHARGE se rozsvítí.
  Doporučuje se nabíjet blok akumulátorů při vhodné teplotě v rozsahu 10°C až 30°C.

- Podrobnosti viz [Detaily].

Zpět nahoru