Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Posten (Aufnahme) > MENU-Posten (Aufnahme) > Szenenerkennung

## Szenenerkennung

Erweiterter Modus
Die Kamera erkennt automatisch die Aufnahmebedingungen und führt dann die Aufnahme durch. Wenn eine Bewegung erkannt wird, wird die ISO-Empfindlichkeit entsprechend der Bewegung erhöht, um Motivunschärfe (Bewegungserkennung) zu reduzieren.
Die Kamera erkennt die folgenden Szenentypen. Wenn die Kamera die optimale Einstellung für die jeweilige Szene ermittelt, zeigt sie das entsprechende Symbol und die Anleitung an.
(Dämmer), (Dämmer-Porträt), (Gegenlicht), (Gegenlichtporträt), (Landschaft), (Makro), (Porträt)

1. MENU (AUFN-Modus) (Intelligente Automatik) (Szenenerkennung) gewünschter Modus

| (Auto) | Wenn die Kamera die Szene erkennt, wählt sie die optimalen Einstellungen und nimmt das Bild auf.
| (Erweitert) | Wenn die Kamera die Szene erkennt, wählt sie die optimalen Einstellungen. Wenn die Kamera (Dämmer), (Dämmer-Porträt), (Gegenlicht) oder (Gegenlichtporträt) erkennt, ändert sie automatisch die Einstellung und nimmt ein weiteres Bild auf. Wenn Sie zwei Bilder in Folge aufnehmen, wird das Zeichen + auf dem Symbol grün. Wenn zwei Bilder aufgenommen werden, werden die beiden Bilder unmittelbar nach der Aufnahme nebeneinander angezeigt.

Hinweise

- Die Szenenerkennungsfunktion ist unwirksam, wenn Sie mit Digitalzoom aufnehmen.

- Die verfügbaren Blitzeinstellungen sind [Auto] und [Aus].

- Diese Szenen werden je nach der Situation eventuell nicht erkannt.

### Erweiterter Modus

Im Modus [Erweitert] nimmt die Kamera zwei Bilder nacheinander auf, deren Einstellungen sich wie folgt unterscheiden, wenn sie die Szenen (Dämmer), (Dämmer-Porträt), (Gegenlicht) oder (Gegenlichtporträt) erkennt, die zu Unschärfe neigen. Sie können das gewünschte Bild aus den zwei Aufnahmen auswählen.

| Erstes Bild* | Zweites Bild
| Aufnahme mit Langzeit-Synchronisierung | Aufnahme mit erhöhter Empfindlichkeit und reduziertem Verwackeln
| Aufnahme mit Langzeit-Synchronisierung unter Verwendung des angeblitzten Gesichts als Richtlinie | Aufnahme mit erhöhter Empfindlichkeit unter Verwendung des Gesichts als Richtlinie und mit reduziertem Verwackeln
| Aufnahme mit Blitz | Aufnahme nach Einstellung von Helligkeit und Kontrast des Hintergrunds (DRO plus)
| Aufnahme unter Verwendung des angeblitzten Gesichts als Richtlinie | Aufnahme nach Einstellung von Helligkeit und Kontrast des Gesichts und Hintergrunds (DRO plus)

* Bei Einstellung von [Blitz] auf [Auto].
Verwandtes Thema
MENU-Posten, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben