Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Ρυθμίσεις ριπής

## Ρυθμίσεις ριπής

Μπορείτε να επιλέξετε μοναδική λειτουργία (μίας εικόνας) ή λειτουργία ριπής ως λειτουργία λήψης.

1. MENU (Ρυθμίσεις ριπής) επιθυμητή λειτουργία

| (Μοναδική) | Η κάμερα κάνει λήψη μίας εικόνας.
| (Ριπή) | Η κάμερα κάνει λήψη έως 100 συνεχόμενων καρέ σε μία λειτουργία ριπής όταν κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου.

Παρατηρήσεις

- Το [Φλας] είναι ρυθμισμένο στο [ Όχι].

- Κατά την εγγραφή με αυτόματο χρονοδιακόπτη, πραγματοποιείται εγγραφή μιας σειράς έως 5 εικόνων.

- Το μεσοδιάστημα μεταξύ εγγραφών γίνεται μεγαλύτερο, ανάλογα με τη ρύθμιση για το μέγεθος εικόνας.

- Τα [Εστίαση], [Ισορροπία λευκού] και [EV] προσαρμόζονται για την πρώτη εικόνα και οι ρυθμίσεις αυτές χρησιμοποιούνται επίσης για τις άλλες εικόνες.

- Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό ή όταν η εσωτερική μνήμη ή η κάρτα μνήμης είναι γεμάτη, η λειτουργία ριπής σταματάει.

Σχετικό θέμα
Λειτουργίες που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Πίσω στην κορυφή