Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > EV

## EV

Μπορείτε να προσαρμόσετε την έκθεση χειροκίνητα σε βήματα 1/3 EV σε εύρος από –2,0 EV έως +2,0 EV.

1. MENU (EV) επιθυμητή ρύθμιση EV

Προσαρμογή της έκθεσης για εικόνες με καλύτερη εμφάνιση
A: Υπερέκθεση (πάρα πολύ φως)
B: Σωστή έκθεση
C: Υποέκθεση (πολύ λίγο φως)
Παρατήρηση

- Αν φωτογραφίζετε ένα θέμα σε υπερβολικά φωτεινές ή σκοτεινές συνθήκες, ή όταν χρησιμοποιείτε φλας, η προσαρμογή της έκθεσης μπορεί να μην είναι αποτελεσματική.

Σχετικό θέμα
Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Πίσω στην κορυφή