Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de los elementos de MENU (Toma de imagen) > Elementos de MENU (Toma de imagen) > Reconocimiento de escena

## Reconocimiento de escena

Modo avanzado
La cámara detecta automáticamente las condiciones de toma, y después toma la imagen. Cuando se detecta un movimiento, la sensibilidad ISO aumenta de acuerdo con el movimiento para reducir el desenfoque del motivo (Detección de movimiento).
La cámara reconoce los siguientes tipos de escenas. Cuando la cámara determina la escena optima, visualiza el icono y guía correspondientes.
(Crepúsculo), (Retrato crepúsculo), (Contraluz), (Retrato a contraluz), (Paisaje), (Macro), (Retrato)

1. MENU (Modo Grabación) (Inteligente Auto) (Reconocimiento de escena) modo deseado

| (Auto) | Cuando la cámara reconozca la escena, cambiará a los ajustes óptimos y tomará la imagen.
| (Avanzado) | Cuando la cámara reconozca la escena, cambiará a los ajustes óptimos. Cuando la cámara reconozca (Crepúsculo), (Retrato crepúsculo), (Contraluz) o (Retrato a contraluz), cambiará automáticamente los ajustes y tomará otra imagen. Cuando tome dos imágenes consecutivamente, la marca + del icono se volverá verde. Cuando se toman dos fotogramas, las dos imágenes se visualizan una al lado de la otra inmediatamente después de la toma.

Notas

- La función Reconocimiento de escena no responderá cuando tome imágenes utilizando el zoom digital.

- Los ajustes de flash disponibles son [Auto] y [Desactivar].

- Estas escenas podrán no ser reconocidas dependiendo de la situación.

### Modo avanzado

En modo [Avanzado], la cámara toma dos imágenes consecutivamente con los ajustes variando de la forma siguiente cuando reconoce las escenas (Crepúsculo), (Retrato crepúsculo), (Contraluz) o (Retrato a contraluz), que tienden a desenfocarse. Puede seleccionar la imagen que desee entre las dos imágenes tomadas.

| Primera imagen* | Segunda imagen
| Toma en Sinc lenta | Toma aumentando la sensibilidad y reduciendo el movimiento
| Toma en Sinc lenta con la cara que el flash destella como guía | Toma aumentando la sensibilidad con la cara como guía y reduciendo el movimiento
| Toma con el flash | Toma con el brillo y el contraste de fondo ajustados (DRO plus)
| Toma con la cara que el flash destella como guía | Toma con el brillo y el contraste de la cara y el fondo ajustados (DRO plus)

* Cuando [Flash] está ajustado a [Auto].
Tema relacionado
Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio