Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Ennen käyttöä > Osien nimet ja näytössä näkyvin kuvakkeiden luettelo > Näytössä näkyvien kuvakkeiden luettelo

## Näytössä näkyvien kuvakkeiden luettelo

Kuvaustilan kuvakkeiden luettelo
Katselutilan kuvakkeiden luettelo
Kuvakkeita näytetään näytössä kameran tilan osoittamiseksi.
Voit muuttaa ruutunäyttöä valitsemalla ohjauspainikkeessa DISP (Näytön asetukset).

### Kuvaustilan kuvakkeiden luettelo

Näyttö | Selitys
| Akun jäljellä oleva varaus
| Akun alhaisen varaustason varoitus
| Kuvakoko
| Valotusohjelma
| Kuvaustila (Älykäs automaattinen, Valotusohjelma, SteadyShot, Pyyhkäisypanoraama, Videotila)
| Valotuksen tunnistus -kuvake
| Valkotasapaino
| Mittaustila
| Tärinävaroitus
| Valotuksen tunnistus
| DRO
| Hymyntunnistuksen herkkyyden ilmaisin
1.4 | Zoomaussuhde

Näyttö | Selitys
| AE/AF-lukko
ISO400 | ISO-arvo
| NR hidas suljin
125 | Valotusaika
F2.8 | Aukon arvo
+2.0EV | Valotusarvo
| AF-etäisyysmittarin ruudun ilmaisin
KUVAA Valmis | Videon tallennus/videon valmiustila
0:12 | Tallennusaika (m:s)

Näyttö | Selitys
| Tallennuskansio
96 | Tallennettavissa olevien kuvien määrä
100min | Jäljellä oleva tallennusaika
| Tallennusväline (muistikortti, sisäinen muisti)
| Salamatila
| Punasilmäisyyden esto
| Salama latautuu

Näyttö | Selitys
| Itselaukaisin
C:32:00 | Itsediagnostiikkanäyttö
| Kasvontunnistus
| Sarjan asetukset
| Ylikuumenemisvaroitus
| AF-etäisyysmittarin ruutu
| Pistemittauksen hiusristikko

### Katselutilan kuvakkeiden luettelo

Näyttö | Selitys
| Akun jäljellä oleva varaus
| Akun alhaisen varaustason varoitus
| Kuvakoko
| Suojaa
| Tulostusvaraus (DPOF)
| Toistozoom

Näyttö | Selitys
101-0012 | Kansion tiedoston numero
2011 1 1 12:00 AM | Toistokuvan tallennettu päivämäärä ja aika

Näyttö | Selitys
| Toistokansio
12/12 | Kuvan numero/valittuun kansioon tallennettujen kuvien määrä
| Toistoväline (muistikortti, sisäinen muisti)
| Kansion vaihtaminen
| Mittaustila
| Salamatila
| Valkotasapaino
ISO400 | ISO-arvo

Näyttö | Selitys
C:32:00 | Itsediagnostiikkanäyttö
+2.0EV | Valotusarvo
500 | Valotusaika
F2.8 | Aukon arvo
| Toisto
| Toistopalkki
00:00:12 | Laskuri
| Äänenvoimakkuus

Takaisin ylös