Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Varotoimia/Tietoja kamerasta > Varotoimia > Akkulaturi

## Akkulaturi

- Akkulaturilla (mukana) voidaan ladata vain tyypin NP-BN tai NP-BN1 akkuja (eikä muita). Muunlaiset akut voivat vuotaa, ylikuumentua tai räjähtää, jos yrität ladata niitä. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai palovamman.

- Ota ladattu akku pois akkulaturista. Jos ladattu akku jätetään akkulaturiin, akun käyttöikä voi lyhentyä.

- Toimitetun akkulaturin CHARGE-valo voi vilkkua kahdella tavalla:

- Nopea vilkkuminen: Lamppu syttyy ja sammuu toistuvasti noin 0,15 sekunnin välein.

- Hidas vilkkuminen: Lamppu syttyy ja sammuu toistuvasti noin 1,5 sekunnin välein.

- Jos CHARGE-valo vilkkuu nopeasti, poista ladattavana oleva akku ja asenna se sitten kunnolla takaisin akkulaturiin. Jos CHARGE-valo vilkkuu nopeasti uudelleen, se voi olla merkki akkuvirheestä tai siitä, että käytössä on jokin muu akkutyyppi. Tarkasta, että akku on oikeantyyppinen. Jos akku on oikeantyyppinen, poista akku, aseta sen tilalle uusi tai toinen akku ja tarkasta, toimiiko akkulaturi oikein. Jos akkulaturi toimii oikein, kyseessä saattaa olla akkuvirhe.

- Jos CHARGE-valo vilkkuu hitaasti, se tarkoittaa, että akkulaturi keskeyttää latauksen väliaikaisesti valmiustilassa. Akkulaturi lopettaa latauksen ja siirtyy valmiustilaan automaattisesti, jos lämpötila on suositellun käyttölämpötilan ulkopuolella. Kun lämpötila palaa asianmukaiselle alueelle, akkulaturi jatkaa latausta ja CHARGE-valo syttyy uudelleen. Suosittelemme, että akku ladataan ympäristön lämpötilan ollessa 10 °C – 30 °C.

Takaisin ylös