Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Vianmääritys > Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset > Itsediagnostiikkanäyttö

## Itsediagnostiikkanäyttö

Jos näkyviin tulee kirjaimella alkava koodi, kameran itsediagnostiikkatoiminto toimii.
Kaksi viimeistä numeroa () vaihtelevat kameran tilan mukaan.
Jos ongelma ei ratkea, vaikka olet yrittänyt seuraavia korjaustoimia muutaman kerran, kamera on ehkä korjattava.
Ota yhteys Sony-kauppiaaseen tai paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon.
C:32:

- Kameralaitteistossa on ongelma. Kytke virta pois ja takaisin päälle.

C:13:

- Kamera ei pysty lukemaan tai kirjoittamaan tietoja muistikortilta/-kortille. Kytke kamera pois ja uudestaan päälle tai asenna muistikortti uudestaan useita kertoja.

- Sisäisessä muistissa on tapahtunut alustusvirhe tai kameraan on asennettu alustamaton muistikortti. Alusta sisäinen muisti tai muistikortti. [Tietoja]

- Asennettua muistikorttia ei voi käyttää kameran kanssa tai tiedot ovat vahingoittuneet. Aseta uusi muistikortti.

E:61:
E:62:
E:91:

- Kamerassa on toimintahäiriö. Alusta kamera ja kytke virta päälle uudelleen. [Tietoja]

Takaisin ylös