Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Retardateur

## Retardateur

Prise de vue automatique avec Retardateur autoportrait

1. Appuyez sur (Retardateur) de la touche de commande.

1. Sélectionnez le mode souhaité avec la touche de commande.

| (Désact) | Le retardateur n’est pas utilisé.
| (10 sec) | Règle le retardateur sur 10 secondes. Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, le témoin du retardateur clignote et un bip retentit jusqu’à ce que l’obturateur fonctionne. Pour annuler, appuyez à nouveau sur .
| (2 sec) | Règle le retardateur sur 2 secondes.
| (Autoportrait une personne) | Réglage du retardateur sur le Retardateur autoportrait. Lorsque l’appareil détecte le nombre de visages spécifié, un bip retentit et l’obturateur fonctionne 2 secondes plus tard.
| (Autoportrait deux personnes)

Conseils pour éviter un flou
Si vos mains ou votre corps bougent pendant que vous tenez l’appareil et appuyez sur le déclencheur, un « tremblement de l’appareil » se produit.
Un tremblement de l’appareil se produit fréquemment dans des conditions de faible éclairage ou de vitesse d’obturation lente, comme celles en mode (Portrait crépus) ou (Crépuscule).
Pour réduire le tremblement de l’appareil, effectuez la prise de vue avec un retardateur à délai de 2 secondes et stabilisez l’appareil en tenant fermement les bras le long du corps après avoir enfoncé le déclencheur.

### Prise de vue automatique avec Retardateur autoportrait

Pointez l’objectif vers vous de sorte que le nombre de visages sélectionné soit reflété sur l’écran. L’obturateur fonctionne automatiquement. Ne bougez pas l’appareil après que le bip retentit.

- Vous pouvez aussi prendre une image en enfonçant le déclencheur pendant cette opération.

Rubrique associée
Fonctions non disponibles en certains modes ENR
Haut