Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Réglages Rafale

## Réglages Rafale

Vous pouvez sélectionner Une seule image (image unique) ou Rafale comme mode de prise de vue.

1. MENU (Réglages Rafale) le mode souhaité

| (Une seule image) | L’appareil prend une seule image.
| (Rafale) | L’appareil prend jusqu’à 100 vues en continu en une rafale lorsque vous maintenez le déclencheur enfoncé.

Remarques

- [Flash] est placé sur [Désactivé].

- Lors d’un enregistrement avec le retardateur, une série de jusqu’à 5 images est enregistrée.

- Selon le réglage de la taille d’image, l’intervalle d’enregistrement devient plus long.

- [Mise au P], [Bal blanc] et [EV] sont réglés pour la première image, et ces réglages sont aussi utilisés pour les autres images.

- Lorsque le niveau de la batterie est faible, ou lorsque la mémoire interne ou la carte mémoire est pleine, la prise de vue en rafale s’arrête.

Rubrique associée
Fonctions non disponibles en certains modes ENR
Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR
Haut