Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Reconnaissance de scène

## Reconnaissance de scène

Mode Avancé
L’appareil détecte automatiquement les conditions de prise de vue, puis prend l’image. Lorsqu’un mouvement est détecté, la sensibilité ISO est augmentée en fonction du mouvement afin de réduire le flou du sujet (Détection de mouvement).
L’appareil reconnaît les types de scène suivants. Lorsque l’appareil détermine la scène optimale, il affiche l’icône et le guide correspondants.
(Crépuscule), (Portrait crépus), (Contre-jour), (Portrait en contre-jour), (Paysage), (Macro), (Portrait)

1. MENU (Mode ENR) (Mode Auto Intelligent) (Reconnaissance de scène) le mode souhaité

| (Auto) | Lorsque l’appareil reconnaît la scène, il passe aux réglages optimaux et prend l’image.
| (Avancé) | Lorsque l’appareil reconnaît la scène, il passe aux réglages optimaux. Lorsque l’appareil reconnaît (Crépuscule), (Portrait crépus), (Contre-jour) ou (Portrait en contre-jour), il modifie automatiquement le réglage et prend une autre image. Lorsque vous prenez deux images consécutives, la marque + sur l’icône devient verte. Si deux vues sont prises, les deux images s’affichent côte à côte immédiatement après la prise de vue.

Remarques

- La Reconnaissance de scène ne fonctionne pas lorsque vous prenez des images en utilisant le zoom numérique.

- Les réglages de flash disponibles sont [Auto] et [Désactivé].

- Selon la situation, il se peut que ces scènes ne soient pas reconnues.

### Mode Avancé

En mode [Avancé], l’appareil prend deux images consécutives avec des réglages différents, indiqués dans le tableau suivant, lorsqu’il reconnaît des scènes (Crépuscule), (Portrait crépus), (Contre-jour) ou (Portrait en contre-jour) qui ont tendance à être floues. Vous pouvez sélectionner celle des deux images prises que vous préférez.

| Première image* | Seconde image
| Prise de vue en Sync lente | Prise de vue en augmentant la sensibilité et réduisant le tremblement
| Prise de vue en Sync lente avec le visage sur lequel le flash se déclenche comme guide | Prise de vue en augmentant la sensibilité avec le visage comme guide et en réduisant le tremblement
| Prise de vue avec le flash | Prise de vue en réglant la luminosité et le contraste de l’arrière-plan (DRO plus)
| Prise de vue avec le visage sur lequel le flash se déclenche comme guide | Prise de vue en réglant la luminosité et le contraste du visage et de l’arrière-plan (DRO plus)

* Lorsque [Flash] est placé sur [Auto].
Rubrique associée
Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR
Haut