Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > EV

## EV

Vous pouvez régler manuellement l’exposition par pas de 1/3 EV dans la plage de –2,0 EV à +2,0 EV.

1. MENU (EV) le réglage EV souhaité

Réglage de l’exposition pour obtenir de meilleures images
A : Surexposition (trop de lumière)
B : Exposition correcte
C : Sous-exposition (trop peu de lumière)
Remarque

- Si vous prenez un sujet dans des conditions extrêmement lumineuses ou sombres, ou lorsque vous utilisez le flash, il se peut que la correction d’exposition soit inefficace.

Rubrique associée
Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR
Haut