Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU elemek használata (Fényképezés) > MENU elemek (Fényképezés) > Színhely felismerés

## Színhely felismerés

Haladó üzemmód
A fényképezőgép automatikusan érzékeli a fényképezés feltételeit, majd elkészíti a fényképet. Ha a készülék mozgást érzékel, a tárgy elmosódásának csökkentése érdekében növeli az ISO-érzékenységet a mozgás mértékének megfelelően (mozgásfelismerés).
A fényképezőgép a következő színhelyeket ismeri fel. A fényképezőgép a színhely automatikus felismerésekor megjeleníti a megfelelő ikont és segédet.
(Szürkület), (Szürkületi portré), (Ellenfény), (Ellenfényű portré), (Tájkép), (Makró), (Portré)

1. MENU (FELV. ümód) (Intelligens automatikus) (Színhely felismerés) kívánt üzemmód

| (Auto) | Ha a fényképezőgép felismeri a színhelyet, átkapcsol az optimális beállításokra, és elkészíti a fényképet.
| (Megnövelt) | Ha a fényképezőgép felismeri a színhelyet, átvált az optimális beállításokra. Mikor a fényképezőgép felismeri a (Szürkület), (Szürkületi portré), (Ellenfény) vagy (Ellenfényű portré) valamelyikét, akkor automatikusan megváltoztatja a beállítást, és újabb képet készít. Mikor két képet készít egymást követően, a + jel az ikonon zöldre vált. Kettő képkocka felvétele után a két kép egymás mellett jelenik meg közvetlenül a fényképezés után.

Megjegyzések

- A Színhelyfelismerés funkció nem működik, ha digitális zoom funkcióval készít képeket.

- Az [Auto] és [Ki] vaku beállítások állnak rendelkezésre.

- Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem ismeri fel ezeket a helyszíneket.

### Haladó üzemmód

A [Megnövelt] üzemmódban a fényképezőgép két képet készít egymást követően a különböző, alább említett beállításokkal, mikor (Szürkület), (Szürkületi portré), (Ellenfény) vagy (Ellenfényű portré) helyszínt ismer fel, amely elmosódhat. Kiválaszthatja a szimpatikusabb képet a két kép közül.

| Első kép* | Második kép
| Lassú Szinkronban fényképez | Magasabb érzékenységgel és csökkentett remegéssel fényképez
| Lassú szinkronban egy arcot fényképez, amelyet a vaku elővillantással támpontul vett | Magasabb érzékenységgel fényképez, az arcot támpontnak véve, csökkentett remegéssel
| Vakuval fényképez | A háttér fényességének és kontrasztjának beállításával fényképez (DRO plus)
| Egy arcot fényképez, amelyet a vaku elővillantással támpontul vett | A háttér és az arc fényességének és kontrasztjának beállításával fényképez (DRO plus)

* Ha a [Vaku] beállítása [Auto].
Kapcsolódó témakörök
Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető MENU elemek
Vissza a tetejére