Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Voci MENU (Ripresa) > Mes. fuoco

## Mes. fuoco

Messa a fuoco di soggetti vicino al bordo dello schermo
È possibile cambiare il metodo di messa a fuoco. Usare il menu quando è difficile ottenere la messa a fuoco appropriata nel modo di messa a fuoco automatica.
AF sta per “Messa a fuoco automatica”, una funzione che regola automaticamente la messa a fuoco.
Il quadro del telemetro AF selezionato appare sullo schermo.

1. MENU (Mes. fuoco) modo desiderato

| (Multi AF) | Mette a fuoco automaticamente un soggetto in tutti i campi della cornice del mirino. Quando si preme parzialmente il pulsante di scatto nel modo di ripresa dei fermi immagine, una cornice verde si visualizza intorno all’area che è a fuoco. Quando la funzione di Rilevamento visi è attiva, AF opera con priorità sui visi.
| (Centro AF) | Mette a fuoco automaticamente un soggetto al centro della cornice del mirino. Usando contemporaneamente la funzione di blocco AF, è possibile comporre l’immagine nel modo desiderato.
| (Punto AF) | Mette a fuoco automaticamente un soggetto molto piccolo o un’area stretta. Usando contemporaneamente la funzione di blocco AF, è possibile comporre l’immagine nel modo desiderato. Tenere ferma la fotocamera in modo da non disallineare il soggetto e il quadro del telemetro AF.

Note

- Quando si usa [Zoom digitale], il quadro del telemetro AF è disabilitato e appare con una linea tratteggiata. In questo caso, la fotocamera funziona per mettere a fuoco i soggetti in centro allo schermo.

- Quando il modo di messa a fuoco è impostato su un’opzione diversa da [Multi AF], non è possibile usare la funzione di Rilevamento visi.

### Messa a fuoco di soggetti vicino al bordo dello schermo

Se il soggetto non è a fuoco, eseguire le seguenti operazioni:

1. Ricomporre la ripresa in modo che il soggetto sia centrato nel telemetro AF (A) e premere a metà il pulsante di scatto per mettere a fuoco il soggetto (blocco AF).

1. Quando l’indicatore di blocco AE/AF (B) smette di lampeggiare e rimane acceso, ritornare alla ripresa composta interamente e premere completamente il pulsante di scatto.

- Finché non si preme completamente il pulsante di scatto, è possibile riprovare la procedura il numero di volte necessario.

Argomento collegato
Voci MENU non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio