Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Soluzione dei problemi > Soluzione dei problemi > Pacco batteria e alimentazione

## Pacco batteria e alimentazione

Non è possibile inserire il pacco batteria nella fotocamera.

- Accertarsi che la direzione del pacco batteria sia corretta ed inserirlo finché la leva di espulsione della batteria è bloccata.

Non è possibile accendere la fotocamera.

- Dopo aver inserito il pacco batteria nella fotocamera, potrebbe volerci un pò di tempo prima che la fotocamera venga alimentata.

- Accertarsi che il pacco batteria sia inserito correttamente.

- Il pacco batteria è scarico. Inserire un pacco batteria carico.

- I terminali del pacco batteria sono sporchi. Pulire con delicatezza usando un panno morbido.

- Usare un pacco batteria consigliato.

Improvvisamente la fotocamera si spegne.

- A seconda della fotocamera e della temperatura della batteria, l’alimentazione potrebbe disattivarsi automaticamente per proteggere la fotocamera. In questo caso, sullo schermo si visualizza un messaggio prima che la fotocamera si spenga.

- Se non si usa la fotocamera per un certo periodo di tempo mentre è accesa e [Risparmio energia] è impostato su [Standard] o [Resistenza], la fotocamera si spegne automaticamente per evitare il consumo del pacco batteria. Riaccendere la fotocamera.

L’indicatore di carica rimanente è sbagliato.

- Ciò viene causato quando si usa la fotocamera in un luogo molto caldo o freddo.

- Si è verificata una differenza tra l’indicatore di carica rimanente e la carica effettiva rimanente della batteria. Scaricare completamente una volta il pacco batteria, quindi caricarlo per correggere l’indicazione. L’indicatore di carica rimanente potrebbe non essere corretto in certe circostanze.

- La capacità del pacco batteria diminuisce con il passar del tempo e con l’uso ripetuto. Se il tempo operativo diminuito tra le cariche diventa significativo, probabilmente è ora di sostituirlo con un altro nuovo.

Non è possibile caricare il pacco batteria mentre è inserito nella fotocamera.

- Non è possibile caricare il pacco batteria usando l’alimentatore CA (in vendita separatamente). Usare il caricabatterie per caricare il pacco batteria.

La spia CHARGE lampeggia durante la carica del pacco batteria.

- Controllare che il tipo di pacco batteria sia NP-BN o NP-BN1.

- La spia CHARGE lampeggia in modo infrequente quando si usa un pacco batteria che non è stato usato per molto tempo.

- La spia CHARGE (sul caricabatterie in dotazione) ha due tipi di lampeggio, il lampeggio veloce (intervalli di circa 0,15 secondi) e il lampeggio lento (intervalli di circa 1,5 secondi). Se la spia lampeggia rapidamente, rimuovere il pacco batteria in carica e quindi inserire di nuovo lo stesso pacco batteria nel caricabatterie (finché scatta). Se la spia lampeggia di nuovo rapidamente, ciò può indicare un problema del pacco batteria.
  Se la spia lampeggia lentamente, il caricabatterie è nel modo di attesa e la carica si è interrotta temporaneamente. La carica si interrompe temporaneamente ed entra nel modo di attesa quando la temperatura è al di fuori del campo di variazione adatto alla carica. La carica riprende e la spia CHARGE si illumina quando la temperatura ritorna al campo di variazione adatto alla carica.
  Si consiglia di caricare il pacco batteria entro il campo appropriato di temperatura per la carica da 10 °C a 30 °C.

- Per i dettagli, vedere [Dettagli].

Torna all’inizio