Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Voci MENU (Ripresa) > Identificazione scena

## Identificazione scena

Modo avanzato
La fotocamera rileva automaticamente le condizioni di ripresa e quindi scatta la foto. Quando si rileva un movimento, la sensibilità ISO viene aumentata secondo il movimento per ridurre la sfocatura del soggetto (Rilevamento del movimento).
La fotocamera identifica i seguenti tipi di scene. Quando la fotocamera determina la scena ottimale, visualizza l’icona e la guida corrispondenti.
(Crepuscolo), (Ritr. crepusc.), (Controluce), (Ritratto in controluce), (Panorama), (Macro), (Ritratto)

1. MENU (Modo REG) (Intelligente autom.) (Identificazione scena) modo desiderato

| (Autom.) | Quando la fotocamera identifica la scena, cambia alle impostazioni ottimali e riprende l’immagine.
| (Avanzato) | Quando la fotocamera identifica la scena, cambia alle impostazioni ottimali. Quando la fotocamera identifica (Crepuscolo), (Ritr. crepusc.), (Controluce) o (Ritratto in controluce), cambia automaticamente l’impostazione e riprende un’altra immagine. Quando si riprendono due immagini consecutivamente, il segno + sull’icona diventerà verde. Quando si riprendono due fotogrammi, le due immagini si visualizzano affiancate subito dopo la ripresa.

Note

- La funzione di Identificazione scena non è operativa quando si riprendono le immagini usando lo zoom digitale.

- Le impostazioni del flash disponibili sono [Autom.] e [Disattivato].

- Queste scene potrebbero non essere identificate a seconda della situazione.

### Modo avanzato

Nel modo [Avanzato] la fotocamera riprende consecutivamente due immagini con le impostazioni che variano nel seguente modo quando identifica le scene (Crepuscolo), (Ritr. crepusc.), (Controluce) o (Ritratto in controluce) che tendono a sfocare. È possibile selezionare l’immagine desiderata dalle due immagini riprese.

| Prima immagine* | Seconda immagine
| Riprende in sincronizzazione lenta | Riprende con la sensibilità aumentata e le vibrazioni ridotte
| Riprende in sincronizzazione lenta con il viso su cui lampeggia il flash come guida | Riprende con la sensibilità aumentata con il viso come guida e le vibrazioni ridotte
| Riprende con il flash | Riprende con la luminosità e il contrasto regolati dello sfondo (DRO plus)
| Riprende con il viso su cui lampeggia il flash come guida | Riprende con la luminosità e il contrasto regolati del viso e dello sfondo (DRO plus)

* Quando [Flash] è impostato su [Autom.].
Argomento collegato
Voci MENU non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio