Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Voci MENU (Ripresa) > EV

## EV

È possibile regolare manualmente l’esposizione in passi da 1/3 EV in un campo di variazione da –2,0 EV a +2,0 EV.

1. MENU (EV) impostazione EV desiderata

Regolazione dell’esposizione per immagini dall’aspetto migliore
A: Sovraesposizione (troppa luce)
B: Esposizione corretta
C: Sottoesposizione (pochissima luce)
Nota

- Se si riprende un soggetto in condizioni molto luminose o buie o quando si usa il flash, la regolazione dell’esposizione potrebbe non essere efficace.

Argomento collegato
Voci MENU non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio